1.1 USB - Support für USB-Geräte

Unterabschnitte

- 1.1.1 Probleme mit USB-Geräten
- 1.1.2 Momentan nicht verfügbare Variablen

#
1.1 USB - Support für USB-Geräte

OPT_USB

  Hier wird die grundsätzliche Unterstützung von USB-Geräten ein- beziehungsweise ausgeschaltet. Erst wenn hier 'yes' eingetragen wird, können USB-Geräte überhaupt verwendet werden. Sollten Sie also in der base.txt ein USB-Gerät ausgewählt haben, so müssen Sie hier zwingend 'yes' eintragen. Andernfalls wird das Gerät nicht verwendet.

  Standard-Einstellung: OPT_USB='no'

USB_LOWLEVEL

  Mit dieser Variable wird der Lowlevel-Treiber für die USB-Unterstützung ausgewählt. Der häufigste ist der 'usb-uhci'. Sollte dieser nicht funktionieren, oder der Router sich beim Laden des Moduls aufhängen, so probieren Sie die beiden anderen Module. Es gibt drei mögliche Einstellungen: 'usb-uhci', 'usb-ohci' und 'uhci' als alternative zum 'usb-uhci'.

  Standard-Einstellung: USB_LOWLEVEL='usb-uhci'

USB_EXTRA_DRIVER_N

  Anzahl der zusätzlich zu ladenden Treiber.

  Standard-Einstellung: USB_EXTRA_DRIVER_N='0'

USB_EXTRA_DRIVER_x

  Treiber der geladen werden soll.

  Mögliche Werte im Momment

  - usbkbd
  - printer
  - usb-storage

  Standard-Einstellung: USB_EXTRA_DRIVER_x=''

USB_EXTRA_DRIVER_x_PARAM

  Parameter für den zusätzlichen Treiber.

  Standard-Einstellung: USB_EXTRA_DRIVER_x_PARAM=''

EAGLE_WAITSECONDS

  Standard-Einstellung: EAGLE_WAITSECONDS='21'

  Leider braucht das Eagle USB Modem eine halbe Ewigkeit bis es bereit ist. In den meisten Fällen reichen die 21 Sekunden die als Standardeinstellung genommen werden aus. Manchmal hat man das Glück das man den Wert auch halbieren kann und sein Eagle USB Modem bereits nach 10 Sekunden einsatzbereit ist, dann kann man hier halt 10 Sekunden eintrage. Wenn man Pech hat muss man den Wert erhöhen. Hier hilft leider nur probieren und austesten.

## 1.1.1 Probleme mit USB-Geräten

Es kann bei einigen USB-Geräten zu Problemen kommen. Das kann verschiedene Ursachen haben, wie Beispielsweise der Treiber-Software oder dem USB-Controller.

In der vorliegenden Version funktioniert das Eagle-USB-DSL-Modem nur dann, wenn es auch an den Splitter angeschlossen ist. Sollte das nicht der Fall sein, wird das entsprechende eth-Device nicht generiert. Das hat zur Folge, das das Modem nicht verwendbar ist. Schliessen Sie also bitte vorher das Modem an die Telefonleitung an.

## 1.1.2 Momentan nicht verfügbare Variablen

Die imfolgenden beschriebenen Variablen waren mal Teil der USB-Paketes, werden im Augenblick aber nicht zur Verfügung gestellt.

USB_STORAGE

  Mit dieser Variable schaltet man die Unterstützung für Speichermedien ein, wie zum Beispiel USB-Festplatten, USB-CF-Karten-Lesegeräte oder USB-Sticks ein.

  Standard-Einstellung: USB_STORAGE='no'

USB_MODEM

  Mit dieser Variable schaltet man die Unterstützung für USB-Modems ein. Diese Modems müssen allerdings dem ACM-Standard folgen. Andere Modems werden mit diesem Treiber nicht unterstützt.

  Standard-Einstellung: USB_MODEM='no'

USB_BLUETOOTH

  Mit dieser Variable schaltet man die Unterstützung für Bluetooth-Adapter ein.

  Standard-Einstellung: USB_BLUETOOTH='no'

USB_SERIAL

  Mit dieser Variable schaltet man die Unterstützung für USB-Adapter ein, diie eine serielle Schnittstelle zur Verfügung stellen.

  Standard-Einstellung: USB_SERIAL='no'

USB_SERIAL_DRIVER

  Mit dieser Variable geben Sie den passenden Treiber für den USB-Adapter an, der die serielle Schnittstelle bereitstellt. Mögliche Variablen-Inhalte sind: 'empeg', '....

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006