# 2.1 Fehler im Zusammenhang mit Festplatten/CompactFlashs

Problem:

- der Router erkennt die Festplatte überhaupt nicht.

Mögliche Ursachen:

- das OPT_HDDRV wurde nicht konfiguriert und damit fehlen dem Router die Treiber für den HD-Controller
- Platte ist falsch in BIOS eingetragen.
- der IDE-Controller ist defekt oder abgeschaltet.
- es wird bei der Installation die falsche Platte angegeben (z.B. wird eine Festplatte am zweiten IDE-Kanal als hdc oder hdd angesprochen)
- der IDE-Controller wird nicht von fli4l unterstützt. Aktuelle UDMA-Controller benötigen spezielle Treiber, die in fli4l nicht enthalten sind

Problem:

- die Installation bricht ab
- nach einem Remote-Update des opt-Archives bootet der Router nicht mehr
- es gibt Fehlermeldungen beim Partitionieren oder Formatieren der Festplatte

Mögliche Ursachen:

- bei neuen Ultra-DMA-Festplatten könnte es an zu langen oder ungeeigneten IDE-Kabeln liegen
- bei älteren Festplatten ist die Einstellung der Transferrate/PIO-Mode im Bios oder auf dem Controler evtl. zu schnell für die Platte.
- ungeigneter IDE-Chipsatz

Bemerkungen:

- wenn der Router nur nicht mehr vom Netzwerk aus ansprechbar ist und man die Notfalloption zusätzlich installiert hat, kann man vor Ablauf der Wartezeit den Router mit der Reset-Tase neu starten (oder einfach aus- und einschalten). Dann wird mit der Notfall-Version gestartet und man kann ein korrigiertes opt-Archive aufspielen.

Problem:

- der Router arbeitet nach der Installation auf Festplatte nicht mehr so wie nach der Installation auf Diskette

Mögliche Ursache:

- es werden soviele Pakete benutzt, daß die Resourcen des Rechners nicht ausreichen (zuwenig RAM, CPU, andere Hardwareprobleme)

Bemerkungen:

- gerade bei Verwendung einer Swap-Partition ist die einwandfreie Funktion der Festplatte und des Controllers sehr wichtig.

Problem:

- nach der Installation bootet fli4l nicht von Festplatte

Mögliche Ursache:

- falls nur noch die Buchstaben LI erscheinen, war auf der Festplatte vorher Linux mit LILO installiert. Es sind noch Reste vom LILO im Master-Boot-Record zu finden. Mit einer DOS-Bootdisk und dem Befehl ``fdisk /mbr'' kann man diese Reste entfernen.
- wenn der Bootvorgang von einem CF-Modul fehlschlägt sollte man prüfen ob das CF-Modul im Bios mit LBA oder LARGE erkannt wurde. Die richtige Einstellung für Module unter 512MB ist NORMAL oder CHS.
- es wird ein Adaptec 2940 Controller mit altem BIOS eingesetzt und das erweiterte Mapping für Festplatten über 1GB ist aktiv. Als Abhilfe kann man das BIOS des SCSI-Controllers aktualisieren oder das Mapping umschalten.

  Beim Umschalten des Mappings gehen alle Daten auf der Platte verloren!

Problem:

- am Router erscheinen Fehlermeldungen ``hda: lost interrrupt''
- nach einiger Betriebsdauer treten Filesystemfehler auf bis hin zu kaputten Partitionstabellen, was eine Neuinstallation notwendig macht.

Mögliche Ursache:

- im BIOS wurde die Platte zu schnell eingestellt. In diesem Fall hilft wohl die Einstellung im BIOS zu verlangsamen.

Problem:

- Bei der Installation auf DiskOnChip werden falsche Partitionsgrößen angelegt. Der Router bootet nicht von DoC.

Mögliche Ursache:

- Nachdem ein erster Installationsversuch fehlgeschlagen ist (evtl. zu große Partitionen angegeben o.ä.) wurde die Installation ein weiteres mal gestartet ohne zwischendurch neu von der setup-Diskette zu booten. Nach einer missglückten Installation sollte man immer neu booten, damit keine störenden Reste wie z.B. noch gemountete Partitionen vom ersten Versuch den zweiten auch wieder fehlschlagen lassen.

Problem:

- Windows sagt während des Erstellens einer CF-Card: ,,Medium im Laufwerk (X:) bestitzt kein FAT. [Abbruch]``.

Mögliche Ursache:

- Die Compactflash wurde zu früh / ohne Abmeldung aus dem Reader entfernt. Windows hatte den letzten Schreibvorgang noch nicht abgeschlossen, das Dateisystem ist nun beschädigt. Erstelle die CompactFlash nochmals direkt am Fli4l mittels HD-Install.

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006