# 4.16 Spezielle DNS-Server

DNS_SPECIAL_N DNS_SPECIAL_x

  Es gibt besondere Situationen, wo die Angabe eines oder mehrerer DNS-Server sinnvoll ist, z.B. bei Einsatz von fli4l im Intranet ohne Internet-Anschluss oder einem Mix von diesen (Intranet mit eigenem DNS-Server und zusätzlich Internet-Anschluss).

  Stellen wir uns folgendes Szenario vor:

  - Circuit 1: Einwahl in das Internet
  - Circuit 2: Einwahl in das Firmen-Netz 192.168.1.0 (firma.de)

  Dann wird man ISDN_CIRC_1_ROUTE auf `0.0.0.0' und ISDN_CIRC_2_ROUTE auf `192.168.1.0' setzen. Bei Zugriff auf Rechner mit IP-Adresse 192.168.1.x wird fli4l dann den Circuit 2, sonst den Circuit 1 benutzen. Wenn das Firmen-Netz aber nicht öffentlich ist, wird in diesem vermutlich ein eigener DNS-Server betrieben. Nehmen wir an, die Adresse dieses DNS-Servers wäre 192.168.1.12 und der Domain-Name wäre ``firma.de''.

  In diesem Fall gibt man an:

              DNS_SPECIAL_N='1'
              DNS_SPECIAL_1='firma.de 192.168.1.12'

  Dann werden bei DNS-Queries von xx.firma.de der firmeninterne DNS-Server, sonst die DNS-Server im Internet verwendet.

  Ein anderer Fall:

  - Circuit 1: Internet
  - Circuit 2: Firmen-Netz 192.168.1.0 *mit* Internet-Anschluss

  Hier hat man also die Möglichkeit, auf 2 Wegen in das Internet zu gelangen. Möchte man Geschäftliches und Privates trennen, bietet sich dann folgendes an:

              ISDN_CIRC_1_ROUTE='0.0.0.0'
              ISDN_CIRC_2_ROUTE='0.0.0.0'

  Man legt also auf beide Circuits eine Default-Route und schaltet dann die Route mit dem imond-Client um - je nach Wunsch. Auch in diesem Fall sollte man DNS_SPECIAL_N und DNS_SPECIAL_N wie oben beschrieben einstellen.

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006