# 9.7 Fehlersuche

Hilfreich bei der Fehlersuche sind natürlich einmal die Console-Outputs. Diese rauschen aber oft einfach so durch, dass man gar nicht mehr mitlesen kann. Hinweis: Mit SHIFT-BILD-RAUF kann man zurück-, mit SHIFT-BILD-RUNTER wieder vorblättern.

Falls im Betrieb des Routers Fehlermeldungen ``try-to-free-pages'' auftreten ist zuwenig für Programme nutzbares RAM übrig. Als Abhilfe stehen dann folgende Optionen zur Verfügung:

- mehr RAM einbauen
- weniger Opt-Pakete einsetzen
- eine Festplatteninstallation nach Typ B durchführen

Auch proc-Dateien können bei der Fehlersuche helfen. z.B. gibt der Befehl

                    cat /proc/interrupts

die von den Treibern verwendeten Interrupts aus - nicht die tatsächlich von der Hardware belegten!

Weitere interessante Dateien unter /proc sind devices, dma, ioports, kmsg, meminfo, modules, uptime, version und pci (falls der Router einen PCI-Bus hat).

Meist liegt ein Verbindungsproblem bei ipppd vor, insbesondere bei der Authentifizierung. Dann helfen oft die Variablen

            OPT_SYSLOGD='yes'

            OPT_KLOGD='yes'

in config/base.txt und

            ISDN_CIRC_x_DEBUG='yes'

in config/isdn.txt weiter.

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006