# 4.10 Netzwerke

IP_NET_N

  Anzahl der Netzwerke, die an das IP-Protokoll gebunden werden sollen. Im Normalfall also `1'.

IP_NET_x

  Standardwert: IP_NET_1='192.168.6.1/24'

  Die IP-Adresse und die Netzmaske in CIDR (Classles Inter-Domain Routing) Schreibweise des x'ten Devices im fli4l-Router. Nachfolgende Tabelle zeigt CIDR und Punkt-Schreibweise (DOT Notation).

  CIDR | Netzmaske | Anzahl IPs
  /8 | 255.0.0.0 | 16777216
  /16 | 255.255.0.0 | 65536
  /23 | 255.255.254.0 | 512
  /24 | 255.255.255.0 | 256
  /25 | 255.255.255.128 | 128
  /26 | 255.255.255.192 | 64
  /27 | 255.255.255.224 | 32
  /28 | 255.255.255.240 | 16
  /29 | 255.255.255.248 | 8
  /30 | 255.255.255.252 | 4
  /31 | 255.255.255.254 | 2
  /32 | 255.255.255.255 | 1

  Anmerkung: Da jeweils eine IP für die Netzwerk- und Broadcast-Adresse reserviert sind, errechnet sich die maximale Anzahl der Hosts im Netzwerk zu: `Anzahl_Hosts = Anzahl_IPs - 2`. Die kleinste mögliche Netzmaske wäre also `/30`, entspricht 4 IPs und somit 2 möglichen Hosts.

IP_NET_x_DEV

  Erforderlich: Device-Name der Netzwerkkarte.

  Ab Version 2.1.8 ist die Angabe des verwendeten Device zwingend erforderlich! Die Namen der Devices beginnen in den meisten Fällen mit `'eth'` gefolgt von einer Zahl. Die erste vom System erkannte Netzwerkkarte bekommt den Namen `'eth0'`, die zweite `'eth1'` usw..
  Bei Token-Ring Netzwerkken lautet die Bezeichung `'tr0'`, `'tr1'` usw..

  Beispiel:

              IP_NET_1_DEV='eth0'
              IP_NET_1_DEV='tr0'

  fli4l beherrscht auch IP-Aliasing, also die Zuweisung von mehreren IPs auf eine Netzwerkkarte. Die Device-Namen werden dann mit `:0`, `:1` usw. ergänzt.

  Beispiel:

              IP_NET_1_DEV='eth0'
              IP_NET_2_DEV='eth0:0'

  Standard-Einstellung: IP_NET_1_DEV='eth0'

IP_NET_x_MAC

  Optional: MAC-Adresse der Netzwerkkarte.

  Hier kann die Hardwareadresse (MAC) der Netzwerkkarte angepasst werden. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie einen DHCP-Provider nutzen wollen, der eine bestimmte MAC-Adresse erwartet. Soll nur die MAC-Adresse, z.B. für einen späteren Aufruf eines dhcp-Clients, verändert werden, kann in diesem speziellen Fall IP_NET_x leer gelassen werden. Wird IP_NET_x_MAC leer gelassen oder garnicht angegeben, so wird die voreingestellte MAC-Adresse der Netzwerkkarte verwendet. Die allermeisten Nutzer werden diese Variable nicht benötigen.

  Beispiel:

              IP_NET_1_MAC='01:81:42:C2:C3:10'

  Standard-Einstellung: IP_NET_1_MAC=''

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006