# 9.10 Sonstiges

Bei mir stand bisher der fli4l-Router im Keller, an dem noch nicht mal eine Tastatur angeschlossen war (geschweige denn ein Monitor :-). Mittlerweile steht er wieder direkt neben meinem Entwicklungsrechner. Grund: Wegen der stetigen Weiterentwicklung an fli4l muss ich natürlich öfter mal etwas ausprobieren. Da wurde ich langsam das viele Laufen leid...

Trotzdem ist im Normalfall keine Tastatur nötig. Einige schilderten mir sogar, dass es auch ohne VGA-Karte funktioniert, wenn man noch mehr Strom sparen möchte. Jedoch muss man im Rechner-BIOS zumindest den Tastatur-Check abschalten, damit die Kiste beim Booten nicht stehenbleibt. Ohne VGA-Karte sollte man generell sämtliche Fehlerchecks im BIOS abschalten (``Halt on No Error''). Wird jedoch eine neuere VGA-Karte verwendet, an der kein Monitor angeschlossen ist, kann der Rechner beim Booten ein paarmal tuten. Der Boot-Vorgang wird dann aber normalerweise fortgesetzt.

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006