Änderungen fli4l-Dokumentation von 2.0.1 auf 2.0.2               Package HD
==============================================================================

harri 1.1.2002 falsche doku isofs für mount von cdroms korrigiert harri 1.1.2002
(remarks in der hd.txt und den anderen mount-beispielen ebenfalls geändert)

    Und wenn mal eine CD-ROM gemountet werden soll:

        OPT_CDROM='yes'

        OPT_MOUNT='yes'
        MOUNT_N='1'                     # number of mounts
        MOUNT_1_DEV='hdc'               # device to mount
        MOUNT_1_POINT='/usr/local/cdrom' # where to mount dev
        MOUNT_1_FS='iso9660'            # type of filesystem: vfat, ext2, iso9660 or swap
        MOUNT_1_CHECK='no'              # check/repair fs if corrupted: yes, no
        MOUNT_1_OPTION='ro'             # mount 'ro' (readonly)


------------------------------------------------------------------------------

harri 1.1.2002 folgenden abschnitt in der doku zu opt_mount eingefügt harri 1.1.2002

        Falls eine sehr große Datenpartition gemountet werden soll, kann es sein, daß
        das zur Verfügung stehende RAM dafür nicht ausreicht. In diesem Fall ist es
        sinnvoll, zuerst die swap-Partition zu aktivieren und erst danach die
        Datenpartition zu mounten. Alle MOUNT-Einträge werden in der Reihenfolge der
        Nummerierung abgearbeitet.

------------------------------------------------------------------------------
harri 1.1.2002 hinweis auf config.txt in hd.txt geändert harri 1.1.2002

    Zuerst muß eine Router-Diskette erstellt werden, bei der in der Datei
    config/hd.txt zusätzlich die Variable OPT_HDINSTALL='yes' eingestellt ist.


------------------------------------------------------------------------------
harri 1.1.2002 weiteren hinweis auf 'setup' in die doku zu opt_fdisk eingefügt
(html offensichtlich auch von harri erledigt (gl))

   2. Mit dieser Diskette wird der Router gestartet. Anschließend geben Sie am
      Router 'setup' ein und folgen den Anweisungen am Bildschirm.
      Dieser Befehl kann sowohl direkt am Router als auch über telnet oder ssh
          von einem anderen PC aus gestartet werden. Im jedem Fall müssen Sie sich
          vorher durch Eingabe des Passwortes am Router anmelden.
      Dieses Setup-Script bereitet die Festplatte vor und transferiert die
          Diskette auf die Platte.

------------------------------------------------------------------------------
harri 1.1.2002 diverse verschobenen zeilenanfänge in der textdoku korrigiert
(da dies die html-doku nicht betrifft gibt es hier keine liste der einzelnen stellen)

------------------------------------------------------------------------------
harri 1.1.2002 diesen abschnitt in opt_hdinstall ersetzt harri 1.1.2002

    Anschließend wird der Router von dieser Diskette gebootet. Mit
    Eingabe von 'setup' an der fli4l-Console wird dann das
    Installationsprogramm gestartet. Nach Beantwortung von ein paar Fragen
    wird die Festplatte vorbereitet und die Installationsdiskette auf die
    Festplatte transferiert.

und zwar durch diesen, der sich auch in der doku zu opt_fdisk befindet:

        Mit dieser Diskette wird der Router gestartet. Anschließend geben Sie am
    Router 'setup' ein und folgen den Anweisungen am Bildschirm.
        Dieser Befehl kann sowohl direkt am Router als auch über telnet oder ssh
        von einem anderen PC aus gestartet werden. Im jedem Fall müssen Sie sich
        vorher durch Eingabe des Passwortes am Router anmelden.
    Dieses Setup-Script bereitet die Festplatte vor und transferiert die
        Diskette auf die Platte.

------------------------------------------------------------------------------
harri 6.1.2002 hinweis auf base.txt eingefügt (004) harri 6.1.2002

    Die Variable MOUNT_BOOT muß auf 'rw' eingestellt werden, damit später
    ein neues Archiv opt.tgz über das Netzwerk aufgespielt werden kann.
    Diese Router-Diskette kann als Notfall-Version mit auf der Festplatte
    gespeichert werden. Dazu folgt weiter unten noch eine genauere Erklärung.
        Die hier erwähnten Variablen RAMSIZE und MOUNT_BOOT befinden
        sich in der base.txt.

------------------------------------------------------------------------------
harri 6.1.2002 hinweis zu opt_fdisk an den verhergehenden absatz angehängt statt
als anfang des nächsten abschnittes gelassen harri 6.1.2002

    Zuerst muß eine Router-Diskette erstellt werden, bei der in der Datei
    config/hd.txt zusätzlich die Variable OPT_HDINSTALL='yes' eingestellt ist.
    Wenn die Partitionen manuell angelegt werden sollen, muß auch
    OPT_FDISK='yes' eingestellt werden.

------------------------------------------------------------------------------
harri 6.1.2002 gut sichbaren hinweis auf setup eingefügt itschy 6.1.2002

    ########################################################################
    #                                                                      #
    #  geben Sie am Router "setup" ein, um die Installation zu starten     #
    #                                                                      #
    ########################################################################

------------------------------------------------------------------------------
harri 29.1.2002 kurzanleitung in die doku eingefügt       gl 30.01.02
    ...
    Im Kapitel 1 findet man eine Einführung in die verschiedenen Festplatten-
    Installationsvarianten A, B oder C. Bitte unbedingt vorher lesen!


    So, jetzt kommt erstmal eine kurze Übersicht in sechs einfachen Schritten:

    1. lauffähige fli4l-Diskette mit den Paketen base, dsl/isdn, imonc/ftp
    und hdinstall erstellen
    2. den Router mit dieser Diskette booten
    3. am Router einloggen und setup ausführen
    4. Disk rausnehmen und neu starten
    5. der Router bootet jetzt von der Festplatte
    6. falls benötigt: größere opts einbinden und per Imonc oder FTP auf den
    Router übertragen. Bei Problemen den folgenden sehr informativen Abschitt
    gut durchlesen.


    Und nun folgt die ausführliche Beschreibung:

    Zuerst muß eine Router-Diskette erstellt werden, bei der in der Datei
    config/hd.txt zusätzlich die Variable OPT_HDINSTALL='yes' eingestellt ist.
    ...
------------------------------------------------------------------------------
harri 30.1.2002 besseren hinweis auf das ende der wartezeit-piepsen eingefügt harri 30.1.2002
    ...
    einstellbare Wartezeit verstrichen ist, wird wieder die normale
    Installation für den nächsten Boot aktiviert.

    Das Ende der Wartezeit wird mit drei kurzen Pieptönen verkündet. Nach
    diesem akkustischen Signal, welches ja auch ohne Monitor funktioniert,
    steht wieder die normale Installation für den nächsten Start des Routers
    zur Verfügung.

    Falls durch einen Konfigurationsfehler der Router nicht komplett startet,
    ...
    der Router wieder vom Netzwerk aus ansprechbar und man kann den Fehler
    korrigieren.

    Die Wartezeit nach dem Boot beträgt standardmäßig eine Minute und kann in
    ...
      
