# 4.17 dns-dhcp-Server-Konfiguration

OPT_DNSDHCP

  Mit OPT_DNSDHCP kann man einstellen, ob der im DNS-Server integrierte DHCP-Server aktiviert wird.

DNSDHCP_AUTORITATIVE
  (Optional) Diese Option setzt den DHCP-Server ,,authoritative``. Damit weist er ihm unbekannte Leases ab, dies ist z.B. sinnvoll wenn man ein Notebook von einem ins andere Netz umsteckt. Diese Option darf nur aktiviert werden, wenn fli4l der einzige DHCP-Server im Netz ist!

DNSDHCP_LS_TIME_DYN

  legt die standard Lease-Time für dynamisch vergebene IP-Adressen fest.

DNSDHCP_MAX_LS_TIME_DYN

  legt die maximale Lease-Time für dynamisch vergebene IP-Adressen fest.

DNSDHCP_LS_TIME_FIX

  legt die standard Lease-Time für statisch zugeordnete IP-Adressen fest.

DNSDHCP_MAX_LS_TIME_FIX

  legt die maximale Lease-Time für statisch zugeordnete IP-Adressen fest.

DNSDHCP_LEASES_DIR

  legt das Verzeichnis für die Leases-Datei fest.

DNSDHCP_WINSSERVER_1

  legt die Adresse des ersten WINS-Server fest. Bei installiertem und aktiviertem WINS-Server wird die Adresse von WINS-Server des SAMBA-Paketes übernommen.

DNSDHCP_WINSSERVER_2

  legt die Adresse des zweiten WINS-Server fest. Bei installiertem und aktiviertem WINS-Server wird die Adresse von WINS-Server des SAMBA-Paketes übernommen.

DNSDHCP_RANGE_x_START

  legt die erste zu vergebende IP-Adresse für das in IP_NET_x fest.

DNSDHCP_RANGE_x_END

  legt die letzte zu vergebende IP-Adresse für das in IP_NET_x fest.

DNSDHCP_RANGE_x_DNS_SERVER

  legt die Adresse des DNS-Server für DHCP-Hosts des Netzes in IP_NET_x fest. Diese Variable ist optional. Wird hier nichts eingetragen, oder die Variable einfach weggelassen, wird die IP-Adresse, die in IP_NET_x definiert ist, verwendet. Es ist auch möglich, diese Variable auf 'none' zu setzen. Dann wird kein DNS-Server übertragen.

DNSDHCP_RANGE_x_NTP_SERVER

  legt die Adresse des NTP-Server für DHCP-Hosts des Netzes in IP_NET_x fest. Diese Variable ist optional. Wird hier nichts eingetragen, oder die Variable einfach weggelassen, wird die IP-Adresse, die in IP_NET_x definiert ist, verwendet. Es ist auch möglich, diese Variable auf 'none' zu setzen. Dann wird kein NTP-Server übertragen.

DNSDHCP_RANGE_x_GATEWAY

  legt die Adresse des Gateway für DHCP-Hosts des Netzes in IP_NET_x fest. Diese Variable ist optional. Wird hier nichts eingetragen, oder die Variable einfach weggelassen, wird die IP-Adresse, die in IP_NET_x definiert ist, verwendet. Es ist auch möglich, diese Variable auf 'none' zu setzen. Dann wird kein Gatway übertragen.

DNSDHCP_EXTRA_RANGE_N

  legt die Anzahl von DHCP-Bereichen fest, die an nicht lokale Netze vergeben werden. Hierzu ist am Gateway zum entsprechenden Netz ein DHCP-Relay zu installieren.

DNSDHCP_EXTRA_RANGE_x_START

  erste zu vergebende IP-Adresse.

DNSDHCP_EXTRA_RANGE_x_END

  letzte zu vergebende IP-Adresse.

DNSDHCP_EXTRA_RANGE_x_NETMASK

  Netzwerkmaske für diesen Bereich.

DNSDHCP_EXTRA_RANGE_x_DNS_SERVER

  Adresse des DNS-Servers für diesen Bereich.

DNSDHCP_EXTRA_RANGE_x_NTP_SERVER

  Adresse des NTP-Servers für diesen Bereich.

DNSDHCP_EXTRA_RANGE_x_GATEWAY

  Adresse des Default-Gateway für diesen Bereich.

DNSDHCP_EXTRA_RANGE_x_DEVICE

  Netzwerkinterface über den dieser Bereich erreicht wird.

DNSDHCP_DENY_MAC_N

  Anzahl der MAC-Adressen von Host, dennen der Zugriff auf DHCP-Adressen verweigert wird.

DNSDHCP_DENY_MAC_x

  MAC-Adresse des Hosts, dem der Zugriff auf DHCP-Adressen verweigert wird.

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006