# 4.19 Allgemeine Circuit-Konfiguration

IP_DYN_ADDR

  Wird eine Verbindung mit dynamischer Adressvergabe verwendet, ist IP_DYN_ADDR auf `yes' zu stellen, ansonsten auf `no'. Die meisten Internet-Provider verwenden eine dynamische Adressvergabe.

  Standard-Einstellung: IP_DYN_ADDR='yes'

DIALMODE

  Der Standard-Wählmodus von fli4l ist `auto', d.h. es wird automatisch gewählt, wenn eine IP-Adresse außerhalb des eigenen Netzes angesprochen wird. Es ist aber auch möglich, als Dialmode `manual' oder `off' anzugeben. In diesem Fall kann man eine Wählverbindung nur über den Client imonc auslösen.

  Standard-Einstellung: DIALMODE='auto'

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006