1.1 Tools - Zusätzliche Werkzeuge zum Debugging

Unterabschnitte

- 1.1.1 Die Tools

# 1.1 Tools - Zusätzliche Werkzeuge zum Debugging

Das Package Tools liefert eine Reihe von Unix Programmen, die zumeist für Administrations- und Debugzwecke gedacht sind. Andere Programme wie wget werden z.B. dafür verwendet, die erste (Werbungs-)Seite einiger Provider abzufangen. Mit dem Wert 'yes' wird das jeweilige Programm mit auf den fli4l-Router kopiert. Die Standardeinstellung ist 'no'. Die Programme werden nur kurz vorgestellt, wie sie zu bedienen sind, entnehme man bitte den man Pages einer beliebigen Unix/ Linux Distribution oder online unter: http://linux.ctyme.com

## 1.1.1 Die Tools

OPT_ARP
  Ansehen und Manipulieren der ARP Tabelle

  Den Befehl arp verwendet man, um die Ethernetadresstabelle des Kernels zu bearbeiten oder anzusehen.

OPT_E3
  Ein Editor für fli4l

  Dies ist ein sehr kleiner, in Assembler geschriebener Editor. Er stellt verschiedene Editor-Modi zur Verfügung, die andere (,,große'') Editoren nachstellen. Um einen bestimmten Modus zu wählen, reicht es e3 mit dem richtigen Befehl zu starten. Eine Kurzübersicht der Tastenbelegung bekommt man, wenn man e3 ohne Parameter startet oder Alt+H drückt (außer im VI-Modus, dort muß man im CMD-Modus ,,:h'' eintippen). Zu beachten ist auch, daß das Caret-Zeichen (^ ) für die Ctrl-/Strg-Taste steht.

  Befehl | Modus
  e3 / e3ws | WordStar, JOE
  e3vi | VI, VIM
  e3em | Emacs
  e3pi | Pico
  e3ne | NEdit

OPT_FTP
  FTP-Client

OPT_IFTOP
  Netzwerküberwachung

  Mit dem Programm iftop wird eine Auflistung alle aktiven Netzwerkverbindung und deren Durchsatz direkt auf dem fli4l angezeigt.

  Das Programm iftop wird nach dem Anmelden auf dem fli4l-Router durch Eingabe von iftop gestartet.

OPT_IMONC
  Textorientiertes Steuerprogramm für imond

  Dieses Programm liefert ein textorientiertes Frontend für den Router, um den imond zu steuern.

OPT_NETCAT
  Übertragen von Daten an TCP basierte Server

OPT_NETSTAT
  Auflisten von Netzwerkinformationen

  netstat -inet zum Beispiel liefert eine auführliche Liste aller internetbasierten Verbindungen auf dem Rechner. Damit lassen sich auch Verbindungen darstellen, die zwischen lokal laufenden Anwendungen bestehen.

OPT_TAIL
  Betrachten der letzten Zeilen einer Textdatei

OPT_TRACEROUTE
  Verfolgen von Netzwerkrouten im Internet

OPT_WGET
  http/ftp Client

  Mit dem Programm wget können Daten von einem Webserver im Batch abgerufen werden. Praktisch ist aber (und deswegen ist wget im fli4l-Paket dabei), daß man damit Umlenkungen des Providers auf den eigenen Webserver nach einem Verbindungsaufbau auf einfache Weise abfangen kann, z.B. für Freenet. Wie das geht, hat Steffen Peiser <stpeiser@fli4l.de> in einem Mini-HowTo (zu finden auf www.fli4l.de) erklärt.

OPT_BCRELAY
  Weiterleiten von Broadcasts

  Mit dem Programm bcrelay können Broadcasts zwischen Interfaces weitergeleitet werden. Beispiel:

  bcrelay 137-139 ``eth0|eth1''

OPT_STRACE
  debug

  Mit dem Programm strace können die Funktionsaufrufe, der Ablauf eines Programmes beobachtet werden

  strace <programm>

OPT_TCPDUMP
  debug

  Mit dem Programm tcpdump kann Netzwerkverkehr beobachtet, ausgewertet mitgeschnitten werden. Mehr dazu unter z.B. Google mit den Suchworten ``tcpdump man``

  tcpdump <parameter>

OPT_TOP
  Prozessüberwachung

  Mit dem Programm top wird eine Auflistung alle aktiven Prozesse angezeigt die sekündlich aktualisiert wird. Bei jedem Prozess wird der Benutzer, Priorität, Nicelevel, Speicher und CPU Nutzung ausgegeben. ``top man``

  Das Programm top wird nach dem Anmelden auf dem fli4l-Router durch Eingabe von top gestartet.

OPT_NTTCP
  Netzwerktest

  Mit dem Programm NTTCP kann man die Netzwerkgeschwindigkeit testen. Dazu wird auf einer Seite ein Server gestartet und auf einer anderen Seite ein entsprechende Client.

  Den Server startet man durch Eingabe von nttcp -i -v. Der Server wartet dann auf eine Testanforderung des Clients. Um jetzt z.B die Geschwindigkeit zu testen gibt man auf dem Client nttcp -t <IP Adresse des Servers> ein.

  So sieht ein gestarteter nttcp Server aus:

      fli4l-server 2.1.7 # nttcp -i -v
      nttcp-l: nttcp, version 1.47
      nttcp-l: running in inetd mode on port 5037 - ignoring options beside -v and -p

  So sieht ein Test mit einem nttcp Client aus:

      fli4l-client 2.1.7 # nttcp -t 192.168.77.77
      l  8388608    4.77    0.06     14.0713   1118.4811    2048    429.42   34133.3
      1  8388608    4.81    0.28     13.9417    239.6745    6971   1448.21   24896.4

  Die Hilfeseite von nttcp zeigt alle weiteren Parameter:

      Usage: nttcp [local options] host [remote options]
             local/remote options are:
              -t      transmit data (default for local side)
              -r      receive data
              -l#     length of bufs written to network (default 4k)
              -m      use IP/multicasting for transmit (enforces -t -u)
              -n#     number of source bufs written to network (default 2048)
              -u      use UDP instead of TCP
              -g#us   gap in micro seconds between UDP packets (default 0s)
              -d      set SO_DEBUG in sockopt
              -D      don't buffer TCP writes (sets TCP_NODELAY socket option)
              -w#     set the send buffer space to #kilobytes, which is
                      dependent on the system - default is 16k
              -T      print title line (default no)
              -f      give own format of what and how to print
              -c      compares each received buffer with expected value
              -s      force stream pattern for UDP transmission
              -S      give another initialisation for pattern generator
              -p#   specify another service port
              -i      behave as if started via inetd
              -R#     calculate the getpid()/s rate from # getpid() calls
              -v      more verbose output
              -V      print version number and exit
              -?    print this help
              -N      remote number (internal use only)
              default format is: %9b%8.2rt%8.2ct%12.4rbr%12.4cbr%8c%10.2rcr%10.1ccr

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006