\section{Fehler im Zusammenhang mit Festplatten/CompactFlashs}
    
    {\bf Problem:}

    \begin{itemize}
    \item der Router erkennt die Festplatte überhaupt nicht.
    \end{itemize}

    Mögliche Ursachen:

    \begin{itemize}
    \item das \var{OPT\_\-HDDRV} wurde nicht konfiguriert und damit fehlen dem
      Router die Treiber für den HD-Controller
    \item Platte ist falsch in BIOS eingetragen.
    \item der IDE-Controller ist defekt oder abgeschaltet.
    \item es wird bei der Installation die falsche Platte angegeben
      (z.B. wird eine Festplatte am zweiten IDE-Kanal als hdc oder
      hdd angesprochen)
    \item der IDE-Controller wird nicht von fli4l unterstützt. Aktuelle 
      UDMA-Controller benötigen spezielle Treiber, die in fli4l 
      nicht enthalten sind
    \end{itemize}

    {\bf Problem:}
    \begin{itemize}
    \item die Installation bricht ab
    \item nach einem Remote-Update des opt-Archives bootet der Router nicht
      mehr
    \item es gibt Fehlermeldungen beim Partitionieren oder Formatieren
      der Festplatte
    \end{itemize}

    Mögliche Ursachen:
    \begin{itemize}
    \item bei neuen Ultra-DMA-Festplatten könnte es an zu langen oder
      ungeeigneten IDE-Kabeln liegen
    \item bei älteren Festplatten ist die Einstellung der
      Transferrate/PIO-Mode im Bios oder auf dem Controler evtl. zu
      schnell für die Platte.
    \item ungeigneter IDE-Chipsatz
    \end{itemize}

    Bemerkungen:
    \begin{itemize}
    \item wenn der Router nur nicht mehr vom Netzwerk aus ansprechbar
      ist und man die Notfalloption zusätzlich installiert hat, kann
      man vor Ablauf der Wartezeit den Router mit der Reset-Tase neu
      starten (oder einfach aus- und einschalten). Dann wird mit der
      Notfall-Version gestartet und man kann ein korrigiertes opt-Archive
      aufspielen.
    \end{itemize}


    {\bf Problem:}
    \begin{itemize}
    \item der Router arbeitet nach der Installation auf Festplatte
      nicht mehr so wie nach der Installation auf Diskette
    \end{itemize}

    Mögliche Ursache:
    \begin{itemize}
    \item es werden soviele Pakete benutzt, daß die Resourcen des
      Rechners nicht ausreichen (zuwenig RAM, CPU, andere Hardwareprobleme)
    \end{itemize}

    Bemerkungen:
    \begin{itemize}
    \item gerade bei Verwendung einer Swap-Partition ist die
      einwandfreie Funktion der Festplatte und des Controllers sehr
      wichtig.
    \end{itemize}


    {\bf Problem:}
    \begin{itemize}
    \item nach der Installation bootet fli4l nicht von Festplatte
    \end{itemize}
    
    Mögliche Ursache:
    \begin{itemize}
    \item falls nur noch die Buchstaben LI erscheinen, war auf der Festplatte
    vorher Linux mit LILO installiert. Es sind noch Reste vom LILO im 
    Master-Boot-Record zu finden. Mit einer DOS-Bootdisk und dem Befehl 
    ``fdisk /mbr'' kann man diese Reste entfernen.
    \item wenn der Bootvorgang von einem CF-Modul fehlschlägt sollte man prüfen
    ob das CF-Modul im Bios mit LBA oder LARGE erkannt wurde. Die richtige 
    Einstellung für Module unter 512MB ist NORMAL oder CHS.
    \item es wird ein Adaptec 2940 Controller mit altem BIOS eingesetzt und das 
    erweiterte Mapping für Festplatten über 1GB ist aktiv. Als Abhilfe kann man 
    das BIOS des SCSI-Controllers aktualisieren oder das Mapping umschalten.
    \achtung{ Beim Umschalten des Mappings gehen alle Daten auf der Platte verloren! }
    \end{itemize}


    {\bf Problem:}
    \begin{itemize}
    \item am Router erscheinen Fehlermeldungen ``hda: lost
      interrrupt''
    \item nach einiger Betriebsdauer treten Filesystemfehler auf bis
      hin zu kaputten Partitionstabellen, was eine Neuinstallation
      notwendig macht.
    \end{itemize}

    Mögliche Ursache:
    \begin{itemize}
    \item im BIOS wurde die Platte zu schnell eingestellt. 
      In diesem Fall hilft wohl die Einstellung im BIOS zu verlangsamen.
    \end{itemize}


    {\bf Problem:}
    \begin{itemize}
    \item Bei der Installation auf DiskOnChip werden falsche Partitionsgrößen
      angelegt. Der Router bootet nicht von DoC.
    \end{itemize}

    Mögliche Ursache:
    \begin{itemize}
    \item Nachdem ein erster Installationsversuch fehlgeschlagen ist (evtl. zu
      große Partitionen angegeben o.ä.) wurde die Installation ein weiteres mal
      gestartet ohne zwischendurch neu von der setup-Diskette zu booten.
      Nach einer missglückten Installation sollte man immer neu booten, damit keine
      störenden Reste wie z.B. noch gemountete Partitionen vom ersten Versuch den 
      zweiten auch wieder fehlschlagen lassen.
    \end{itemize}


    {\bf Problem:}
    \begin{itemize}
    \item Windows sagt während des Erstellens einer CF-Card: \glqq{}Medium im Laufwerk
      (X:) bestitzt kein FAT. [Abbruch]\grqq{}.
    \end{itemize}

    Mögliche Ursache:
    \begin{itemize}
    \item Die Compactflash wurde zu früh / ohne Abmeldung aus dem Reader entfernt.
    Windows hatte den letzten Schreibvorgang noch nicht abgeschlossen, das
    Dateisystem ist nun beschädigt. Erstelle die CompactFlash nochmals
    direkt am Fli4l mittels HD-Install.
    \end{itemize}
