# 7. Anbindung von PCs im LAN

Für jeden Rechner im LAN ist einzustellen:

1. IP-Adresse (siehe IP-Adresse)
2. Name des Rechners plus Wunsch-Domain-Name (siehe Rechnername und Domain)
3. Standard-Gateway (siehe Gateway)
4. IP-Adresse des DNS-Servers (siehe DNS-Server)

Unterabschnitte

- 7.1 IP-Adresse
- 7.2 Rechnername und Domain
  - 7.2.1 Windows 2000
  - 7.2.2 NT 4.0
  - 7.2.3 Win95/98
- 7.3 Gateway
- 7.4 DNS-Server

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006