fli4l FAQ

www.fli4l.de
fli4l_FAQ's
General questions
General questions: DSL
Functions of fli4l
Problems with fli4l (only in german)
Portforwarding
...Example file

Problem FAQ
Only german Version - sorry. English Version coming soon.

Q: | Bei mir funktioniert die Anmeldung bei T-Online nicht. Was ist zu tun?

A:

Der Username AAAAAAAAAAAATTTTTT#MMMM setzt sich aus der zwölfstelligen Anschlußnummer, der T-Online-Nummer und der Mitbenutzernummer zusammen. Hinter der T-Online-Nummer muß ein '#' angegeben werden, wenn die Länge der T-Online-Nummer kürzer als 12 Zeichen ist.

Sollte dies in Einzelfällen nicht zum Erfolg führen (offenbar abhängig von der Vermittlungsstelle), muß zusätzlich zwischen der Anschlußnummer und der T-Online-Nummer ein weiteres '#'-Zeichen eingefügt werden.

Ansonsten (T-Online-Nr ist 12stellig) sind keine '#'-Zeichen anzugeben.

Bei T-DSL gilt zusätzlich, daß der Zusatz '@t-online.de' angehängt werden muss.Bitte bei dem Domainzusatz auf kleinschreibung achten.

Q: | Bei mir zeigt der Windows-Client Imonc.exe keine eingehenden Telefonanrufe.
A: | Es wurde warscheinlich vergessen, die Variable TELMOND_LOG auf 'yes' zu setzen.
Q: | Warum zeigt Imonc.exe keine Protokollierung der Netzwerkverbindungen?
A: | Dazu muss die Konfigurationsvariable IMOND_LOG auf 'yes' eingestellt werden.
Q: | Ich erhalte bei der NIC von D-LINK (Digital 21140-AE)mit dem tulip-Treiber folgende Meldung: eth0: The transmitter stopped! CSR5 is fc678006, CSR6 329e2202.
A: | Verwende als Treiber: de4x5
Q: | Ich benutze fli4l mit einer Telefonanlage (z.b. Auerswald ETS 2204) und bekomme die Fehlermeldung "isdn: HiSax,ch0 cause: E001C" beim einwählen. Wie behebe ich dieses Problem?
A: | Es muss als MSN (CIRC_x_EAZ) die '0' eingestellt werden.
Q: | Ich bekomme die Fehlermeldung "local hungup cause: E001B" beim einwählen. Wie behebe ich dieses Problem?
A: | Diese Fehlermeldung tritt bei Problemen an der Verbindung ISDN Karte - So-Bus auf und lässt sich meist mit einem Kabeltausch beseitigen.
Q: | Ich benutze eine NE2000 ISA Karte und eine NE2000 PCI Karte und bekomme folgende Fehlermeldung : ne2k-pci.c: No useable cards found, driver NOT installed. Was mache ich falsch?
A: | Der ISA Treiber initialisiert die PCI Karte. Bei der ISA-Karte in NET_DRV_x_OPTION='probe_pci=0' einfügen. HINWEIS: Bei der PCI Karte kann dann bei NET_DRV_x='ne2k-pci' ohne 8390 benutzt werden, da dieses Modul schon geladen ist.
Q: | Ich benutze zwei NE2000 PNP ISA Karten und bekomme diese nicht zum Laufen. Was mache ich falsch?

A:

Die NE2000 PNP ISA sind werksseitig meist auf die selbe io-Adresse (0x300) und/oder IRQ programmiert, diese werden nicht "dynamisch" beim Booten vergeben, d.h. die io-Adresse (IRQ) einer Karte muß mit dem, beim Kauf mitgelieferten, DOS-Konfigurationsprogramm geändert werden.

Q: | Ich bekomme folgende Fehlermeldung: /usr/local/bin/fli4lctrl: not found. Wie schaffe ich Abhilfe?
A: | Es handelt sich um einen CR/LF Interpretationsfehler des Entpackers. Falls Winzip zum Entpacken benutzt wird, die Option "Smart-CRLF-Conversion" ausschalten.
Q: | Warum sieht mein Login-Prompt auf der Console oder per ssh/telnet so seltsam aus (# ter 1.5.2) ?
A: | Es handelt sich um einen CR/LF Interpretationsfehler des Entpackers WinZip. Falls Winzip zum Entpacken benutzt wird, bitte die Option "Smart-CRLF-Conversion" ausschalten.
Q: | Wie bekomme ich fli4l mit T-DSL zum laufen?

A:

Die Telekom Netzwerkkarte (Allied telesyn, AT-2500TX) ist vom Typ rtl8139, wenn man also eine NE2000 Karte für das LAN hat, muss man folgende Einstellungen vornehmen: NET_DRV_N='2', NET_DRV_1='8390 ne2k-pci', NET_DRV_2='rtl8139'. siehe auch Quick-DSL HowTo

Q: | Ich habe einen 486er Router, aber mein DSL-Anschluß ist ganz langsam, woran kann das liegen?
A: | Drücke den Turbo-Switch bzw. setze den entsprechenden Jumper.
Q: | Warum baut mein fli4l-Router, nachdem er gebootet hat, selbstständig eine Verbindung zu meinem Provider auf?
A: | Vermutlich steht TIME_ACCESS_AT_BOOT_TIME='yes'. Stelle diese auf 'no', falls gewünscht.
Q: | Wenn ich im IE die URL, die zu meinem System verweist, eingebe, sehe ich in der Statuszeile des IEs die korrekte Auflösung der IP, nur weder FTP nochWWW meines Servers sind so erreichbar, netzintern klappt alles und Verbindungen zu anderen Servern sind auch ok
A: | Die Erklaerung, warum es von innen nicht geht, steht auf den FAQ-Seiten zum ipmasqadm. Und eine ganz ausfuehrliche Anleitung ist das IPMasquerading+Napster-Mini-HowTo bei linuxdoc.org
Q: | Wieso kommt nach der in PPPOE_HUP_TIMEOUT eingestellten Zeit ein I/O Error?
A: | Diese Fehlermeldung ist aus technischer Sicht normal, jedoch etwas unpassend. Denn der Hangup wird ja ausdrücklich gewünscht. Daher bitte die Meldung ignorieren!
Q: | Ich erhalte die Meldungen VM: do_try_to_free_pages failed for... VM: do_try_to_free_pages failed for... beim Booten (oder im laufenden Betrieb). Was soll das heißen?
A: | Diese Meldungen zeigen zuwenig Hauptspeicher an.
Q: | Woran liegt es, das bei DSL mit 3COM Netzwerkkarten die Geschwindigkeit nach kurzer Zeit einbricht
A: | Stelle mit dem Setupprogramm die 3COM auf Fullduplex=enable und Datenrate auf Server
Q: | Wie bekomme ich meine Netzwerkkarte 3c509 zum laufen ?
A: | Stelle mit dem Setupprogramm die 3c509 auf Nicht-Plug and Play.
Q: | Das habe ich versucht, aber wenn ich versuche die Werte zu ändern erhalte ich die Meldung The NIC has been configured by Plug and Play. This option can only be set using the Plug and Play configuration utility. Was mache ich falsch ?
A: | Starte das Utility mal so 3c5x9CFG /PNPRST oder 3c5x9CFG CONFIGURE /PNP:DISABLED ..
Q: | Ich benutze das Programm ArcServeIT als Backupsoftware was muß ich beachten ?
A: | Damit ArcserveIT nicht alle 15 Minuten eine DNS-Anfrage startet muß die Datei CONNECT.INI aus dem ARCSERVEITVerzeichnis ins %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 Verzeichnis kopiert werden.
Q: | Wenn der Router online ist, kann ich auf den internen FTP-Server von FLI4l nicht zugreifen. Trenne ich die Verbindung nach außen, läuft alles wunderbar. Woran liegt das ?

A:

Während Du online bist, ist das Portforwarding aktiv. fli4l versucht, Dich dann im internen Netz weiterzuleiten. Da das Portforwarding aber nur bei Verbindungen von außen funktioniert, passiert bei Dir N I C H T S. Ab Version V1.5 kannst Du für den fli4l-ftp-server einen alternativen Port angeben, so daß Du dann auch drauf zugreifen kannst, wenn Du online bist.

Q: | Mir ist beim imonc (Linux) aufgefallen, dass bei mir die Spalte Charge immer auf 0.00 stehen bleibt, ganz egal wie lange ich online bin. Läuft da ein Timer, der einfach die Zeit misst oder werden die Gebührenimpulse des Netzbetreibers gemessen ?
A: | Lies bitte den Abschnitt zu PPPOE_TIMES. Dort findest Du einen Hinweis ("unbedingt") auf ISDN_CIRC_x_TIMES. Und da ist es ausführlichst erklärt.
Q: | Wenn ich FIREWALL_LOG='yes' setze, wohin wird dann gelogt ?
A: | Setze KLOG='yes' und SYSLOG='yes'. Dann bestimmt SYSLOG_DEST, wohin die Logdatei geschrieben wird.
Q: | Ich erhalte beim Booten die Meldung sleep: unknown error was bedeutet das ?
A: | Der Timeserver antwortet nicht.
Q: | Wie kann ich die Portalseiten, die einige Provider (z.B. www.Freenet.de) senden, unterdrücken ?
A: | Siehe Mini-Howto für wget und Freenet.de.
Q: | Ich habe das Problem, daß Outlook immer über das DFÜ Netzwerk rauswählt. Welche Einstellungen muß ich ändern?
A: | Entferne in den Kontoeinstellungen von Outlook, unter Verbindungen das Häkchen vor "Verbindung mit diesem Konto herstellen mit...".
Q: | Bei mir dauert das Booten von fli4l über 5 Minuten. Kann ich das ändern?
A: | Ja, die Diskette neu formatieren, unter Windows mit Standard-Formatierprogramm, HD-Copy, VGA-COPY oder änlichem. Der Bootvorgang sollte dann wieder zwischen 1 und 2 Minuten liegen - je nach Rechner.
Q: | Das hab ich gemacht, allerdings dauert es immernoch sehr lange. Kann ich das noch weiter beschleunigen?

A:

Unter Umständen ja. Entferne in der Datei fli4l \ mkfloppy.bat in der Zeile .. \ windows \ syslinux -s a: den Aufruf -s.
Der Aufruf -s steht für "stupid,slow and save", es gibt allerdings ältere BIOSse/Mainboard's die ohne die Option -s Probleme bereiten.

Q: | Ich erhalte die Meldungen Loading rootfs.gz Loading kernel Boot failed: Please change disks & press key to reboot.... beim Booten, woran kann das liegen ?
A: | Das ist meist ein Lesefehler. Diskette in den Müll, neue nehmen, dann sollte es gehen.
Q: | Warum hängt sich der Router jedes mal bei der ersten Einwahl auf? Die Konsole reagiert noch, aber weder im imonc noch auf dem LCD Display regt sich was.
A: | Überprüfe bitte in Deiner config.txt, ob den COM Schnittstellen von IMOND_LED und OPT_IMODEM unterschiedliche Werte zugewiesen sind.
Q: | Ich möchte zwei Netze ( 192.168.0.X und 192.168.1.X ) gemeinsam ins Internet routen. Was muss ich bei MASQ_NETWORK einstellen ?

A:

Trage bei MASQ_NETWORK='192.168.0.0/16' ein. Die "/16" ist die Anzahl der auf "1" gesetzten Bits in der Netzwerkmaske d.h.
255.255.255.0 ist 11111111.11111111.11111111.00000000 (3 x 8 = 24 -> /24) in diesem Fall also
255.255.0.0 und damit 11111111.11111111.00000000.00000000(2 x 8 = 16 -> /16).
Um unnötigen Problemen vorzubeugen bitte nur die /24, /16 oder /8 verwenden.

Q: | Ich habe 40 MB RAM im Router, wieso zeigt cat /proc/meminfo zeigt aber nur ca. 16 MB an?
A: | Siehe mal in Dein Bios da steht (unter Chipset Features o.ä) Memory Hole at 15M-16M diese Funktion muss auf disabled stehen. Sollte dieser Eintrag richtig sein, kannst Du die Datei syslinux.cfg um dem Eintrag mem=40M erweitern.
Q: | Ohne ersichtlichen Grund wählt sich fli4l ein, als Client ist ein Windows 2000 Rechner angeschlossen. Was kann ich dagegen tun?
A: | Die Lösung für Dein Problem findet sich unter Microsoft Knowledge base Artikel ID Q259922. Lösung 2 hat bei mehreren geholfen
Q: | Ich habe eine fritz!PCI 2.0 ISDN-Karte, was muß ich einstellen damit fli4l diese erkennt?
A: | Diese Karte arbeitet z.Zt. nicht mit fli4l zusammen, da sie vom HiSax-teiber nicht unterstützt wird.
Q: | Ich schaffe es nicht mich mit meinem FTP-Programm (z.B. ws-ftp) mit fli4l zu verbinden obwohl ich OPT_FTP='yes' gesetzt habe. Warum nicht?
A: | Der ftpd von fli4l unterstützt die Resume (REST) Funktion nicht und deshalb wird die Connection geschlossen.
Q: | Ich versuche jetzt sch recht lange, nach der Doku meine PNP Karte einzubinden. Allerdings weiß ich nicht was ich mit der erstellten isapnp.conf machen soll.

A:

Nutze bitte den Aufruf pnpdump -c statt den in der Doku angebenen Aufruf pnpdump, und das Programm sollte die entsprechenden Zeichen von selbst löschen jetzt noch die IO - Adresse und den IRQ raussuchen, in die config.txt eintragen, die Datei isapnp.conf in das Verzeichnis ...\opt\etc verschieben und eine neue Disk erstellen. Booten und das sollte es gewesen sein.

Kontakt

© Copyright StPeiser