#!/bin/sh
# de:Router neu starten
# en:Reboot the router
# fr:Redémarrer le routeur
# nl:De router herstarten
# default:en

case $lang
in
    en)
    yeslow="y"
    yescap="Y"
    echo -e "Router is going down for REBOOT"
    echo "(Enter y to continue or n to abort)"
    ;;
    de)
    yeslow="j"
    yescap="J"
    echo -e "Router wird neu gestartet"
    echo "(Druecken Sie j um fortzufahren oder n zum abbrechen)"
    ;;
    fr)
    yeslow="o"
    yescap="O"
    echo -e "Voulez-vous REBOOTER le routeur"
    echo "(Entree o pour continuer ou n pour annuler)"
    ;;
    nl)
    yeslow="j"
    yescap="J"
    echo -e "De router wordt opnieuw gestart"
    echo "(Druk op j om door te gaan of n om te annuleren)"
    ;;
esac
   
input=""
while [ "$input" = "" ]
do
    read input
    if [ "$input" = "$yeslow" -o "$input" = "$yescap" ]
    then
        reboot
        exit
    fi
done
