9.3 Nullmodemkabel

#
9.3 Nullmodemkabel

Für die Verwendung der optionalen Programmpakete PPP und IMODEM benötigt man ein Nullmodemkabel.

Dieses muß mindestens 3 Adern haben. Hier die Anschluß-Belegung:

    Stift-  Buchsen-                     Buchsen-  Stift-
        leiste                                leiste
    25pol     9pol                        9pol     25pol

        8  +- 1                             1  -+   8
           |                                    |
        3  |  2 ------------\ /------------ 2   |   3
           |                 X                  |
        2  |  3 ------------/ \------------ 3   |   2
           |                                    |
       20  +- 4                             4  -+  20
           |                                    |
        7  |  5 --------------------------- 5   |   7
           |                                    |
        6  +- 6                             6  -+   6

        4  +- 7                             7  -+   4
           |                                    |
        5  +- 8                             8  -+   5

Bei den Steckern müssen die im Schaltbild gezeigte Brücken eingelötet werden.

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006