# 4.8 Länderspezifische Tastaturlayouts

KEYBOARD_LOCALE

  Wenn man öfter direkt auf dem fli4l Router arbeitet ist ein lokales Tastaturlayout eine willkommene Hilfe. Mit KEYBOARD_LOCALE='auto' wird versucht ein Tastaturlayout passend zu der Einstellung von LOCALE zu benutzen. Mit der Einstellung '' wird kein lokales Tastaturlayout auf dem fli4l-Router installiert; es wird dann das im Kernel anwesende Standardlayout verwendet. Alternativ kann man auch den Namen einer lokalen Tastaturlayoutmap direkt angeben. Wenn z.B. 'de-latin1' eingestellt wird, prüft der Buildprozess ob in opt/etc eine Datei mit Namen de-latin1.map vorliegt. Wenn ja, wird die entsprechende .map-Datei als Tastaturlayout eingebunden.

OPT_MAKEKBL

  Wenn man für seine Tastatur eine map Datei erstellen will muss man wie folgt vorgehen:

  - OPT_MAKEKBL auf 'yes' setzen.

  - Auf dem Router 'makekbl.sh' anrufen, entweder auf dem Prompt oder über das Menüpunkt. Vorzugsweise macht man dies über eine ssh-Verbindung weil das Tastaturlayout sich ändert und das lästig sein kann.

  - Die Anweisungen befolgen.

  - Ihre neue <locale>.map Datei liegt in der /tmp.

    Die Arbeiten direkt auf dem Router sind jetzt abgeschlossen.

  - Kopieren Sie die eben erzeugte Tastaturtabelle in Ihr fli4l Verzeichnis unter opt/etc/<locale>.map. Wenn Sie jetzt KEYBOARD_LOCALE='<locale>' setzen wird beim nächsten Buildprozess Ihre neu erzeugtes Tastaturlayout benutzt.

  - Vergessen Sie nicht OPT_MAKEKBL wieder auf 'no' zu setzen.

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006