# 4.11 Zusätzliche Routen (optional)

IP_ROUTE_N

  Anzahl von zusätzlichen Netzwerkrouten. Zusätzliche Netzwerkrouten sind zum Beispiel dann erforderlich, wenn sich im LAN weitere Router befinden, über die andere Netzwerke erreichbar sein sollen.

  Im Normalfall ist die Angabe von weiteren Netzwerkrouten nicht erforderlich, daher ist die

  Standard-Einstellung: IP_ROUTE_N='0'

IP_ROUTE_x

  Die zusätzlichen Routen IP_ROUTE_1, IP_ROUTE_2, ...haben folgenden Aufbau:

              network/netmaskbits gateway

  Dabei ist `network` die Netzwerkadresse, `/netmaskbits` die Netzmaske in CIDR Schreibweise und Gateway die Adresse des Rechners, der die Verbindung zu dem Netzwerk herstellt. Der Gateway-Rechner muß natürlich im gleichen Netzwerk, wie der fli4l-Router liegen! Ist z.B. das Netzwerk 192.168.7.0 mit der Netzwerkmaske 255.255.255.0 über das Gateway 192.168.6.99 erreichbar, dann lautet der Eintrag:

              IP_ROUTE_N='1'
              IP_ROUTE_1='192.168.7.0/24 192.168.6.99'

  Wenn der fli4l-Router nicht als Internet-Router eingesetzt wird sondern nur als reiner Ethernetrouter kann man in einem IP_ROUTE_x Eintrag eine Default-Route angeben. Dazu wird analog zu der network/netmaskbits Schreibweise 0.0.0.0/0 eingetragen, so wie im Beispiel zu sehen ist.

              IP_ROUTE_N='3'
              IP_ROUTE_1='192.168.1.0/24 192.168.6.1'
              IP_ROUTE_2='10.73.0.0/16 192.168.6.1'
              IP_ROUTE_3='0.0.0.0/0 192.168.6.99'

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006