# 4.4 Konsolen-Einstellungen

CONSOLE_BLANK_TIME
  Normalerweise aktiviert der Linux-Kern nach einer gewissen Zeit ohne Eingaben auf dem aktuellen Eingabegerät den Bildschirmschoner. Mit CONSOLE_BLANK_TIME kann man diese Zeit konfiguriereren bzw. den Bildschirmschonermodus ganz deaktivieren (CONSOLE_BLANK_TIME='0').

SER_CONSOLE

  Fli4l kann gänzlich ohne Tastatur und Grafikkarte eingesetzt werden. Damit man den Router auch ohne Telnet oder SSH bedienen sowie alle Boot-Meldungen sehen kann, ist es möglich, die Ein- und Ausgaben auf die serielle Schnittstelle umzuleiten. Dazu muß SER_CONSOLE, SER_CONSOLE_IF sowie SER_CONSOLE_RATE angepasst werden.

  Die serielle Konsole kann in drei Modi betrieben werden:

  SER_CONSOLE | Konsolen-Ein-/Ausgabe
  no | Ein- und Ausgabe über tty0
  yes | Ein- und Ausgabe über serielle Konsole
  primary | Ein- und Ausgabe über serielle Konsole, Ausgabe zusätzlich über tty0
  secondary | Ein- und Ausgabe über tty0, Ausgabe zusätzlich über serielle Konsole,

  Standard-Einstellung: SER_CONSOLE='no'

  Wenn der Wert von SER_CONSOLE verändert wird, wird diese Änderung nur bei der Erstellung einer neue Diskette oder beim remote-Update der syslinux.cfg wirksam.

  Achten Sie beim Ausschalten der Seriellen Console darauf, sich einen alternativen Zugang zum Router (ssh oder direkt an der Tastatur) zu erhalten.

  Weitere Informationen sind im Anhang unter Serielle Console zu finden.

SER_CONSOLE_IF
  Nummer der seriellen Schnittstelle für die Consolenausgabe.

  Hier ist die Nummer der Schnittstelle einzutragen, an die die serielle Console angeschlossen wird. 0 entspricht ttyS0 bzw. COM1 in der DOS-Welt.

SER_CONSOLE_RATE
  Übertragungsrate der seriellen Schnittstelle für die Consolenausgabe.

  Hier trägt man die Baud-Rate ein, mit der die Daten auf der seriellen Schnittstelle übertragen werden. Sinnvolle Werte: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

SER_BEEP
  Signalton am Ende des Boot- und Shutdownprozesses ausgeben.

  Trägt man hier 'yes' ein, ertönt auch mit aktiver serieller Console ein Signalton am Ende des Boot- und Shutdownprozesses. Dazu wird ein kleines Binary (knapp 1,9KiB) auf den Router übertragen. Wer extremen Platzmangel auf der Diskette hat, sollte hier also 'no' eingetragen lassen.

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006