Änderungen fli4l-Dokumentation von 2.0.2 auf 2.1.0                        BASE
==============================================================================

Neue Variablen: MASQ_MODULE_x_OPTION, PORTFW_x_SOURCE, PORTFW_x_TARGET,
    PORTFW_x_PROTOCOL

Obsolete Variablen: MASQ_FTP_PORT_N, MASQ_FTP_PORT_x, IP_ETH_x_NETWORK,
    PORTFW_x

------------------------------------------------------------------------------
17.02.02 tobig: MASQ_MODULE_x geändert                          gl  xx.03.02

Beispiel-config.txt:
  MASQ_MODULE_N='1'                   # load n masq modules (default: only ftp)
  MASQ_MODULE_1='ftp'                 # ftp
> MASQ_MODULE_1_OPTION=''             # options, see docs
  MASQ_MODULE_2='h323'                # h323 (netmeeting)
> MASQ_MODULE_2_OPTION=''             # options, see docs
  MASQ_MODULE_3='icq'                 # icq (use with caution!)
> MASQ_MODULE_3_OPTION=''             # options, see docs
  MASQ_MODULE_4='irc'                 # irc
> MASQ_MODULE_4_OPTION=''             # options, see docs
  MASQ_MODULE_5='raudio'              # raudio
> MASQ_MODULE_5_OPTION=''             # options, see docs
  MASQ_MODULE_6='vdolive'             # vdolive
> MASQ_MODULE_6_OPTION=''             # options, see docs
  MASQ_MODULE_7='quake'               # quake
> MASQ_MODULE_7_OPTION=''             # options, see docs
  MASQ_MODULE_8='cuseeme'             # cuseeme
> MASQ_MODULE_8_OPTION=''             # options, see docs
  MASQ_MODULE_9='mms'                 # MSN-Filetransfer
> MASQ_MODULE_9_OPTION=''             # options, see docs
  MASQ_MODULE_10='pptp'               # pptp
> MASQ_MODULE_10_OPTION=''            # options, see docs
  MASQ_MODULE_11='ipsec'              # ipsec
> MASQ_MODULE_10_OPTION=''            # options, see docs
  MASQ_MODULE_12='dplay'              # dplay (direct play)
> MASQ_MODULE_12_OPTION=''            # options, see docs
  MASQ_MODULE_13='msn-0.02'           # msn zone (use version 0.01 or 0.02)
> MASQ_MODULE_13_OPTION=''            # options, see docs
  MASQ_MODULE_14='udp_dloose'         # pseudo mod: some internet games need it
> MASQ_MODULE_14_OPTION=''            # options, see docs

< MASQ_FTP_PORT_N='0'                 # using ftp masq-module on different ports
< MASQ_FTP_PORT_1='21'                # standard ftp port
< MASQ_FTP_PORT_2='2021'              # additional port

Überschrift:

Alt:
< MASQ_MODULE_N  MASQ_MODULE_x
Neu:
> MASQ_MODULE_N  MASQ_MODULE_x MASQ_MODULE_x_OPTION

Text darunter, große Teile geändert:

Alt:
<      Bisher wurde für fli4l das ftp-Masquerading-Modul immer automatisch
<      geladen. Mittlerweile sind weitere Module verfügbar, nämlich:
<  
<          ftp             File Pransfer Protocol
<          h323            h323 IP-Telefonie (MS-Netmeeting und Verwandte)
<          icq             Internet Chat
<          irc             Internet Relay Chat
<          raudio          Real Audio
<          vdolive         Vdolive
<          quake           Quake
<          cuseeme         Cuseeme
<          mms             Messaging
<          pptp            PPTP masquerading
<          dplay           Direct Play
<          msn-0.01        MSN Game Zone - Version 0.01
<          msn-0.02        MSN Game Zone - Version 0.02 (beta)
<          udp_dloose      Für Internet-Spiele
<  
    Natürlich kann man nicht für jedes Protokoll, welches zusätzliche
    Ports verwendet, ein separates Masquerading-Modul programmieren.
    Aus diesem Grund gibt es neben den oben aufgeführten Modulen auch
    noch eine andere Möglichkeit, neue Ports an einen internen Rechner
    weiterzuleiten. Siehe dafür auch die Beschreibung zu OPT_PORTFW
    (Port Forwarding). Noch ein Tip: Auf www.fli4l.de wurde speziell zum
    Thema Port-Forwarding eine eigene FAQ eingerichtet.

<    Das h323-Modul ermöglicht IP-Telefonie über das Internet. MS-Netmeeting
<    benutzt dieses Protokoll ebenfalls. Damit 'Anrufe' an den Client
<    durchgestellt werden können, müssen die TCP Ports 
<
<        389  (Internet Locator Server)
<        522  (User Location Server)
<        1503 (T.120)
<        1720 (H.323 call setup)
<
<    an den Client weitergeleitet werden (siehe OPT_PORTFW). 

    Zu den Konfigurationsvariablen:

<    MASQ_MODULE_N gibt die Anzahl der zu ladenden Masquerading-Module
<    an. MASQ_MODULE_x gibt das x'te zu ladende Masquerading Modul an.
<
    Die Standardeinstellung für MASQ_MODULE_N ist '1'. Damit wird nur
    das erste Modul, nämlich ftp, geladen. Möchte man weitere Module
    laden, ist MASQ_MODULE_N entsprechend zu erhöhen. Die Reihenfolge
    in der beigefügten Datei config/base.txt ist nur ein Beispiel. Sie kann
    also beliebig geändert werden, z.B.
<
<        MASQ_MODULE_N='1'
<        MASQ_MODULE_1='ftp'
<        MASQ_MODULE_2='raudio'

    Weitere Inhalte von MASQ_MODULE_x werden einfach ignoriert.

Neu:
>    Bisher wurde für fli4l das ftp-Masquerading-Modul immer automatisch
>    geladen. Mittlerweile sind weitere Module verfügbar. Diese lassen sich
>    auch mit zusätzlichen Optionen aufrufen. Dies ist zum Beispiel dann
>    nötig, wenn ein FTP-Server auf einem anderen Port als 21 angesprochen
>    werden soll. Hier eine Übersicht aller Module mit ihren Parametern, die
>    vorgegebenen Werte sind die Standardwerte:
>
>        ftp             File Transfer Protocol
>
>          Parameter:
>            ports=21        Gibt Ports an, die dieses Modul überwachen soll.
>                Wenn also ein FTP-Server auch auf Port 2021 angesprochen
>                werden soll, muß dieser Parameter "ports=21,2021" lauten.
>            in_ports=       Gibt Ports an, auf denen FTP-Server im maskierten
>                Netz erreicht werden können. Wird z.B. der Port 2121 auf
>                einen FTP-Server weitergeleitet, dann lautet dieser Parameter
>                "in_ports=2121". Weitere Ports können, mit Komma getrennt,
>                angegeben werden.
>            noport=6000     Hiermit kann die Sicherheit von FTP-Verbindungen
>                erhöht werden. Hier angegebene Ports können nicht für FTP-
>                Datenverbindungen benutz werden. Standardmäßig sind alle
>                Ports unter 1024 und der Port 6000 (X-Windows) gesperrt.
>                Siehe http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=82&date=2000-03-08&msg=38C8C8EE.544524B1@enternet.se
>            mark=0
>            in_mark=0       Werden diese Optionen auf "1" gestellt, werden
>                die FTP-Pakete für die Firewall markiert. Diese Option ist
>                nur für erfahrene Benutzer relevant.
>                    
>        h323            H323-Telefonie (z.B. Netmeeting)
>        
>          Parameter: keine, horcht immer auf Port 1720
>
>          Bemerkungen: Das h323-Modul ermöglicht IP-Telefonie über das
>              Internet. MS-Netmeeting benutzt dieses Protokoll ebenfalls.
>              Damit 'Anrufe' an den Client durchgestellt werden können,
>              müssen die TCP Ports 1503 (T.120) und 1720 (H.323 call setup)
>              an den Client weitergeleitet werden (siehe OPT_PORTFW).
>
>          Homepage: http://www.coritel.it/coritel/ip/sofia/nat/nat2/nat2.htm
>
>        icq             ICQ - Instant Messenging Service
>        
>          Parameter:
>            ports=4000          Gibt Ports an, die das Modul auf Verbindungen
>                zu einem ICQ-Server überwachen soll.
>            range=60200,61000   Gibt Ports an, die für Dateiübertragungen
>                benutzt werden sollen.
>            udp_timeout=600     Wie lange (in Sekunden) soll ein UDP-Paket
>                gültig sein?
>            tcp_timeout=14400   Wie lange soll eine TCP-Verbindung gültig
>                sein? Da über eine solche Verbindung User-2-User-Chats
>                laufen, wo möglicherweise lange nichts gesagt wird, sollte
>                dieser Wert entsprechend hoch sein. (4 Stunden ist Standard)
>            tcp_fin_timeout=60  Diese Option einfach so lassen!
>            log=i               Was soll geloggt werden? Hier kann eine
>                Reihe von Buchstaben angegeben werden, bitte in der Orginal-
>                README des Modules nachlesen.
>            limit=512           Beschränkt einige Optionen, damit kein
>                Speicherüberlauf produziert werden kann.
>            hide_local_ip=1     IP-Adresse des internen Netzes mit der
>                externen IP ersetzen oder nicht?
>            hide_remote_local_ip=0    Echte IP-Adresse andere Benutzer
>                verstecken?
>            intranet=1          Direktverbindung zwischen zwei ICQ-Benutzern
>                hinter dem gleichen Router erlauben.
>        
>          Bemerkungen: Funktionert mit allen ICQ-Versionen bis 99, die 2000er
>              funktioneren nicht. Wie es mit 2001 steht, ist noch nicht
>              geklärt.
>
>          Homepage: http://djsf.narod.ru/masq-icq/ (geht zur Zeit noch...)
>
>        irc             Internet Relay Chat
>
>          Parameter:
>            ports=6667    Gibt die Ports an, auf denen ein IRC-Server laufen
>                kann, zu dem man sich verbinden möchte.
>            insecure=0    Auf "1" setzen, um einige Sicherheitsabfragen
>                auszuschalten.
>        
>          Bemerkungen: mIRC ist standardmäßig falsch konfiguriert, so daß er
>              nicht mit diesem Modul zusammenarbeitet. Um mIRC richtig
>              einzustellen, geht man folgendermaßen vor (Verbindung zum
>              IRC-Server erst trennen): Im "Options"-Dialog: Auswahlliste:
>              "Connect", dann "Local Info", hier beide Eingabefelder löschen
>              (falls etwas drin steht), dann "Lookup Method:" auf "Normal"
>              stellen.
>
>        raudio          Real Audio
>
>          Parameter:
>            ports=554,7070   Gibt die Ports an, auf denen PNA- und
>                RTSP-Streams übertragen werden.
>                
>        vdolive         VDOLive
>        
>          Parameter:
>            ports=7000    Gibt die VDOLive-Ports an.
>
>        quake           Quake
>
>          Parameter: keine, horcht immer auf Port 26000 und 27000
>          
>        cuseeme         CUSeeMe
>
>          Parameter:
>            ports=7648    Gibt die CUSeeMe-Ports an.
>            
>        mms             Microsoft Messenger
>
>          Parameter:
>            ports=1863    Gibt die Ports des MMS-Servers an.
>            
>          Homepage: http://lrp.steinkuehler.net/files/kernels/2.2.19-3-source/patches/files/mmsmasq/
>
>        pptp            PPTP Masquerading
>
>          Parameter: keine, horcht immer auf 1723
>          
>        ipsec           IPSec Masquerading
>
>          Parameter: keine, horcht immer auf 500
>          
>        dplay           Direct Play
>
>          Parameter:
>            host=<ip>    Gibt einen Rechner an, an den alle eingehenden
>                DirectPlay-Anfragen weitergeleitet werden.
>        
>          Bemerkungen: Zwei Spieler können nicht auf dem gleichen Server
>              spielen. Steht der Server im maskierten Netz, gehen Pakete
>              von externen Spielern an interne teilweise verloren.
>
>          Homepage: http://dplay-masq.sourceforge.net/
>          
>        msn-0.01        MSN Game Zone - Version 0.01
>        msn-0.02        MSN Game Zone - Version 0.02 (beta)
>
>          Parameter: keine, horcht immer auf 47624
>
>          Bemerkungen: Das 0.02er Modul sollte meistens funktionieren.
>          
>          Homepage: http://user.rli.net/kevin/masq.html
>
>        udp_dloose      UDP-Loose-Patch, hilft bei manchen Internet-Spielen
>
>          Bemerkungen: Das hier ist eigentlich kein Masqerading-Modul,
>              sondern ein Kernel-Schalter, der einige Restiktionen in der
>              Firewall aufhebt, so daß mehr Pakete ihr Ziel erreichen. Die
>              unten genannte Internet-Seite gibt detailierte Informationen.
>          
>          Homepage: http://alumni.caltech.edu/~dank/peer-nat.html
>
>    ACHTUNG: Alle Parameter, die eine Liste von Ports annehmen, können
>             höchstens 12 Ports übergeben bekommen.
>
    Natürlich kann man nicht für jedes Protokoll, welches zusätzliche
    Ports verwendet, ein separates Masquerading-Modul programmieren.
    Aus diesem Grund gibt es neben den oben aufgeführten Modulen auch
    noch eine andere Möglichkeit, neue Ports an einen internen Rechner
    weiterzuleiten. Siehe dafür auch die Beschreibung zu OPT_PORTFW
    (Port Forwarding). Noch ein Tip: Auf www.fli4l.de wurde speziell zum
    Thema Port-Forwarding eine eigene FAQ eingerichtet.

    Zu den Konfigurationsvariablen:

>    MASQ_MODULE_N gibt die Anzahl der zu ladenden Masquerading-Module an.
>    MASQ_MODULE_x gibt das x'te zu ladende Masquerading-Modul an. Desweitern
>    gibt MASQ_MODULE_x_OPTION die Parameter des entspechenden Masquerading-
>    Moduls an. Hier können die oben beschriebenen Parameter, mit Leerzeichen
>    getrennt angegeben werden.

    Die Standardeinstellung für MASQ_MODULE_N ist '1'. Damit wird nur
    das erste Modul, nämlich ftp, geladen. Möchte man weitere Module
    laden, ist MASQ_MODULE_N entsprechend zu erhöhen. Die Reihenfolge
    in der beigefügten Datei config/base.txt ist nur ein Beispiel. Sie kann
    also beliebig geändert werden, z.B.

>        MASQ_MODULE_N='1'
>        MASQ_MODULE_1='ftp'
>        MASQ_MODULE_1_OPTION='ports=21,2121 in_ports=5021,6021'
>        MASQ_MODULE_2='raudio'
>        MASQ_MODULE_2_OPTION=''

    Weitere Inhalte von MASQ_MODULE_x werden einfach ignoriert.

>    Hier wurde auch gleich ein Beispiel für die Parameter des FTP-Moduls
>    angegeben.

Abschitt "MASQ_FTP_PORT_N, MASQ_FTP_PORT_x" komplett gelöscht
------------------------------------------------------------------------------
fm 03.03.2002 Abschnitt HOSTS_N geändert                        gl xx.03.02

Alt:
    Ab Version 2.0.2 können hinter dem eigentlichen Hostnamen weitere
    Aliasnamen eingetragen werden - durch Leerzeichen getrennt.

    ...

        HOST_1='192.168.6.1 fli4l router'

Neu:
    Ab Version 2.0.2 können hinter dem eigentlichen Hostnamen weitere
    Aliasnamen eingetragen werden - durch Leerzeichen getrennt. Diese
    müssen mit der kompletten Domain angegeben werden.

    ...

        HOST_1='192.168.6.1 fli4l router.domain.lan'
------------------------------------------------------------------------------
rr 18.03.2002 Variable IP_ETH_x_NETWORK ist jetzt obsolet
    Entsprechende Abschnitte in .txt und .html doku entfernt
------------------------------------------------------------------------------
hs 24.03.2002 zwei Tippfehler korrigiert                         gl xx.03.02
    von den Variablen IMOND_ENABLE, IMOND_DIAL usw. Lässt man IMOND_ADMIN_PASS
    leer, so reicht die Eingabe des User-Passwords, um sämtliche Rechte zu
    erhalten!

    Standard-Einstellung: IMOND_ADMIN_PASS=''
------------------------------------------------------------------------------
hs 24.03.2002 falsche Beschreibung zur DNS_N korrigiert                  ???
[falschen Hinweis auf dnscache entfernt]

    Es gibt besondere Situationen, wo die Angabe eines oder mehrerer
    DNS-Server sinnvoll ist, z.B. bei Einsatz von fli4l im Intranet ohne
------------------------------------------------------------------------------
hs 24.03.2002 fehlerhaftes Beispiel korrigiert                    gl 01.04.02

    Fehlt die zusätzliche Angabe, wird die REJECT-Methode verwendet.
    Beispiel:

        FORWARD_DENY_PORT_1='80'        # Surfen heute verboten!

    Standard-Einstellung: FORWARD_DENY_PORT_N='1'
                          FORWARD_DENY_PORT_1='137:139'
                          
------------------------------------------------------------------------------
hs 24.03.2002 noch ein fehlerhaftes Beispiel korrigiert (Numerierung)
                                                                  gl 01.04.02
        FIREWALL_DENY_PORT_N='7'                # Neu: 7 statt 6 Einträge!
        FIREWALL_DENY_PORT_1='0:20      REJECT' # Ports von 0 bis 20 sperren
        FIREWALL_DENY_PORT_2='22:52     REJECT' # Ports von 22 bis 52 sperren
        FIREWALL_DENY_PORT_3='54:112    REJECT' # Ports von 54 bis 112 sperren
        FIREWALL_DENY_PORT_4='114:1023  REJECT' # Ports von 114 bis 1023 sperren
        FIREWALL_DENY_PORT_5='5000:5001 REJECT' # imond/telmond-Ports sperren
        FIREWALL_DENY_PORT_6='8000      REJECT' # HTTP-Proxy-Zugang sperren
        FIREWALL_DENY_PORT_7='20012     REJECT' # VBOX-Zugang sperren
------------------------------------------------------------------------------
rr 01.04.2002 '8390' und 'pci-scan' aus der Doku (txt und html) entfernt
	keine Überarbeitung durch Gerrit notwendig.
------------------------------------------------------------------------------
jw5 25.4.2002 Beschreibung der Hostkonfiguration

Alt:
HOSTS_N  HOST_1  HOST_2 ...

    Es sollten alle Rechner im LAN beschrieben werden - mit IP-Adresse und
    Namen. Dazu setzt man zunächst die Anzahl der Rechner (incl. fli4l-Router)
    mit der Variablen HOSTS_N.

    ...

    Da Hostnamen (und Aliasnamen) keine Doppelpunkte enthalten können,
    dürfen auch Aliasnamen und die MAC-Adresse gemischt werden.

Neu:

HOSTS_N  HOST_1_{attribute}  HOST_2_{attribute} ...

    Es sollten alle Rechner im LAN beschrieben werden - mit
    IP-Adresse, Namen, Aliasnamen und evtl. Mac-Adressen für die
    dhcpd-Konfiguration . Dazu setzt man zunächst die Anzahl der
    Rechner (incl. fli4l-Router) mit der Variablen HOSTS_N.

    Anschließend werden mit den Attributen die Eigenschaften des
    Hostes definiert. Dabei sind einige Attribute Pflicht, wie
    z.B. IP-Adresse und Name, die anderen optional, d.h. man kann,
    aber man muß sie nicht spezifizieren.

	- NAME	    - Name des n-ten Hostes
	- IP	    - IP-Adresse des n-ten Hostes
	- ALIAS_N   - Anzahl der Alias-Namen des n-ten Hostes
	- ALIAS_m   - m-ter Alias-Name für den n-ten Host
	- MAC	    - Mac Adresse des n-ten Hostes

    Im Beispiel sind 4 Rechner konfiguriert - nämlich die PCs "fli4l",
    "client2", "client3" und "client4". "fli4l" ist der fli4l-Router
    selbst (identisch mit HOSTNAME, s.o.).  Es ist sinnvoll, Rechner
    auch dann hier einzutragen, wenn sie selbst den Router nicht zum
    Übergang in ein anderes Netz verwenden dürfen (s. DENY_HOSTS_N),
    damit diese auch von anderen Rechnern im LAN über den Namen
    ansprechbar sind. Der Eintrag für den Router selbst sieht dann
    z.B. so aus (er hat keine Alias-Namen und braucht auch keine
    Mac-Adresse, da er nicht vom dhcpd konfiguriert wird):

	 HOST_1_NAME='fli4l'                 # 1st host: ip and name
	 HOST_1_IP='192.168.6.1' 
    
    Aliasnamen müssen mit kompletter Domain angegeben werden.

    Die MAC-Adresse ist optional und ist nur dann relevant, wenn fli4l
    zusätzlich als DHCP-Server eingesetzt wird. Dies wird in der
    Beschreibung zum optionalen Programmpaket OPT_DHCP" erklärt, siehe
    unten. Ohne Einsatz als DHCP-Server sind lediglich die IP-Adresse,
    der Name des Rechners und eventuell Aliasnamen einzusetzen.  Die
    MAC-Adresse ist eine 48-Bit-Adresse und besteht aus 6 Hex-Werten,
    welche durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt werden, z.B.

        HOST_2_MAC='de:ad:af:fe:07:19'
 
------------------------------------------------------------------------------
nico 25.04.2002 Kapitel 8.2.4: Abschnitt am Ende hinzugefügt     nico 25.04.02

Neu:
> - Der Bereich Grids dient dazu die Grids (Tabellen) im Imonc an die eigenen
>   Bedürfnisse anzupassen. Einerseits kann für jedes Grid angegeben werden,
>   welche Spalten angezeigt werden sollen, andererseits gibt es die Möglichkeit
>   für die Grids im Bereich Anrufe, Verbindungen und Faxe anzugeben, von wann ab
>   die Infos angezeigt werden sollen.
------------------------------------------------------------------------------
nico 25.04.2002 Kapitel 8.2.4: Abschnitt Calls am Ende ergänzt   nico 25.04.02

Alt:
<  - Delete first zero: Telefonanlage setzen manchmal eine zusätzliche Null vor
<    die Rufnummer des Anrufer. Diese kann mit dieser Option unterdrückt werden.
<  - Own areacode: Hier kann die eigene Vorwahl hinterlegt werden. Wann dann ein
<    Anruf mit gleichen Vorwahl eintrifft, wird die Vorwahl ausgeblendet.

Neu:
>  - Delete first zero: Telefonanlage setzen manchmal eine zusätzliche Null vor
>    die Rufnummer des Anrufer. Diese kann mit dieser Option unterdrückt werden.
>  - Own areacode: Hier kann die eigene Vorwahl hinterlegt werden. Wann dann ein
>    Anruf mit gleichen Vorwahl eintrifft, wird die Vorwahl ausgeblendet.
>  - Phonebook: Hier die Datei angegeben werden, in der das lokale Telefonbuch
>    zur Auflösung von Telefonnummer gespeichert wird. Existiert die Datei nicht,
>    wird sie vom Programm angelegt.
>  - External Search: In diesem Bereich kann ein Programm angegeben werden, dass
>    aufgerufen wird, wenn eine Telefonnummer mittels des lokalen Telefonbuches
>    nicht aufgelöst werden kann. Nähere Infos sollten den entsprechenden
>    Programmen beiliegen. Bis jetzt gibt es eine Anbindung an die Telefonbuch-
>    CD KlickTel sowie von Marcel Wappler eine Anbindung an die Palm-Datenbank.
------------------------------------------------------------------------------
nico 25.04.2002 Kapitel 8.2.4: Abschnitt Traffic ergänzt         nico 25.04.02

Alt:
<    - Show Title: Soll die Titelleiste des Traffic-Info-Fensters angezeigt
<      werden? In der Titelzeile wird angezeigt, mit welchem Circuit der Router
<      gerade online ist.
<      - Show CPU-Usage in title: Soll auch die CPU-Auslastung in der Titelzeile
<        angezeigt werden?

Neu:
>    - Show Title: Soll die Titelleiste des Traffic-Info-Fensters angezeigt
>      werden? In der Titelzeile wird angezeigt, mit welchem Circuit der Router
>      gerade online ist.
>      - Show CPU-Usage in title: Soll auch die CPU-Auslastung in der Titelzeile
>        angezeigt werden?
>      - Show Onlinetime in title: Soll die Onlinezeit des Kanals auch in der
>        Titelzeile angezeigt werden?
>    - Semi-transparent window: Soll das Fenster transparent dargestellt werden?
>      Diese Funktion steht nur unter Windows 2000 und Windows XP zur Verfügung.

------------------------------------------------------------------------------
nico 25.04.2002 Kapitel 8.2.4: Abschnitt Syslog ergänzt          nico 25.04.02

Alt:
>  - Log Syslog-Messages in a File: Sollen die angezeigten Syslog-Meldungen in
>    einer Datei gespeichert werden? In der Groupbox können dann die Meldungen
>    ausgewählt werden, die in der Datei geloggt werden sollen.

Neu:
>  - Log Syslog-Messages in a File: Sollen die angezeigten Syslog-Meldungen in
>    einer Datei gespeichert werden? In der Groupbox können dann die Meldungen
>    ausgewählt werden, die in der Datei geloggt werden sollen. Für den
>    Dateinamen sind folgende Platzhalter eingefügt worden:
>    %d wird durch den aktuellen Tag ersetzt, %m durch den aktuellen Monat und
>    %y durch das aktuelle Jahr. Beispiel: syslog-%y-%m-%d.txt erzeugt für
>    Syslog-Meldungen am 25.04.2002 eine Logdatei mit dem Namen
>    syslog-2002-04-25.txt

------------------------------------------------------------------------------
nico 25.04.2002 Kapitel 8.2.8: Abschnitt EMail am Anfang ergänzt nico 25.04.02

Alt:
< Die Seite EMail dürfte sich eigentlich selber erklären. Hiermit wird der
< mittlerweile eingebaute EMailChecker beobachtet. Ist die Option "Check even if

Neu:
> Diese Seite wird nur angezeigt, wenn im Config-Dialog mindestens ein aktiviertes
> POP3-EMail-Konto eingerichtet worden ist.
>
> Die Seite EMail dürfte sich eigentlich selber erklären. Hiermit wird der
> mittlerweile eingebaute EMailChecker beobachtet. Ist die Option "Check even if

------------------------------------------------------------------------------
nico 25.04.2002 Kapitel 8.2.9: Abschnitt Admin am Ende ergänzt   nico 25.04.02

Neu:
> Als nächstes Folgt der Abschnitt Uptime. Hier ist die Unterstützung für das
> OPT_REGISTER eingebaut. In der Liste ist ersichtlich, welcher Router wielange
> bereits läuft, welche Fli4l-Version benutzt wird und welchen Nicknamen der
> Betreiber gewählt hat. Natürlich taucht ein Router nur dann in der Liste auf,
> wenn der jeweilige Betreiber dies wünscht und dazu OPT_REGISTER installiert hat.

------------------------------------------------------------------------------
knuffel 26.04.2002 Kapitel 2.7: Abschnitt FORWARD_TRUSTED_NETS knuffel 26.04.2002

Alt:
    In diesem Fall sind alle vertrauenswürdigen Netze anzugeben, z.B.

        FORWARD_TRUSTED_NETS='192.168.1.0/24 192.168.6.0/24'

    Standard-Einstellung: FORWARD_TRUSTED_NETS=''

Neu:
    In diesem Fall sind alle vertrauenswürdigen Netze anzugeben, z.B.

        FORWARD_TRUSTED_NETS='192.168.1.0/24 192.168.6.0/24'

    Dabei ist es im Gegensatz zur Variable MASQ_NETWORK notwendig, alle Netze
    anzugeben, zwischen denen geforwardet werden soll. Es sind also mindestens
    2 Netze einzutragen, damit korrekte IP-Chains-Regeln generiert werden!

    Standard-Einstellung: FORWARD_TRUSTED_NETS=''
------------------------------------------------------------------------------
nico 29.04.2002 Kapitel 8.2.4: Abschnitt Syslog am Ende ergänzt

Neu:
>  - Show firewall-messages in user-mode: Hiermit wird festgelegt, ob Firewall-
>    Meldungen auch im User-Modus angezeigt werden sollen.

------------------------------------------------------------------------------
nico 29.04.2002 Kapitel 8.2.4: Abschnitt Fax ergänzt

Alt:
<  - Refresh-Interval: Diese Angabe gibt an, wieoft die Faxübersichtsseite
<    aktualisiert werden soll. Dabei ist zu beachten, dass dieser Wert keine
<    Angabe in Sekunden ist, sondern noch mit der Angabe von General/Seconds of
<    Refresh multipliziert wird.

Neu:
>  - Refresh-Interval: Diese Angabe gibt an, wieoft die Faxübersichtsseite
>    aktualisiert werden soll. Dabei ist zu beachten, dass dieser Wert keine
>    Angabe in Sekunden ist, sondern noch mit der Angabe von General/Seconds of
>    Refresh multipliziert wird. Wenn hier ein Wert von 0 eingetragen wird und
>    ausserdem der Client die Syslog-Meldungen vom Router bekommt, wird kein
>    Polling für die Aktualisierung der Fax-Übersichtsseite betrieben, sondern
>    die Aktualisierung wird durch eine Syslog-Meldung, das ein Fax eingegangen
>    ist, angestossen.


------------------------------------------------------------------------------
tobig 21.05.2002 Kapitel OPT_PORTFW

- Parameterbeschreibung und folgende Abschnitte durch Beschreibung der neuen
  Parameter ergänzt
- Beispiel-base.txt am Anfang um neue Parameter ergänzt
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
