Änderungen fli4l-Dokumentation von 2.0.3 auf 2.1.0               Package HD
==============================================================================

hs 24.02.2002 Typo in der Doku korrigiert (Abschitt -> Abschnitt) hs 24.02.2002

    6. falls benötigt: größere opts einbinden und per Imonc oder FTP auf den
    Router übertragen. Bei Problemen den folgenden sehr informativen Abschnitt 
    gut durchlesen.

------------------------------------------------------------------------------
hs 24.02.2002 Doku zu OPT_MOUNT,scsi-Devices korrigiert           hs 24.02.2002

        Bei SCSI-Platten gilt 'sdaN' für die erste Platte, 'sdbN' für die zweite
        Platte unabhängig von der eingestellten ID des Laufwerkes.
        Bei SCSI-CDROMs ist nur die SCSI-ID anzugeben, und zwar numerisch,
        also, z.B. 'sr0' für das erste Laufwerk.

------------------------------------------------------------------------------
hs 20.03.2002 Anpassung, weil IDE aus dem Kernel ausgelagert wurde gl 01.04.02

    1. lauffähige fli4l-Diskette mit den Paketen base, dsl/isdn, imonc/ftp, 
    sowie OPT_HDINSTALL und OPT_HDDRV erstellen. 
    2. den Router mit dieser Diskette booten
    3. am Router einloggen und setup ausführen

...

    Und nun folgt die ausführliche Beschreibung:

    Zuerst muß eine Router-Diskette erstellt werden, bei der in der Datei
    config/hd.txt das OPT_HDDRV, welches die Treiber für IDE- und SCSI-
    Festplatten enthält, richtig konfiguriert wurde. 
    Lesen Sie dazu zuerst den Abschnitt zu OPT_HDDRV gründlich durch!
    
    Zusätzlich wird die Variable OPT_HDINSTALL='yes' eingestellt ist.

    Mit der Variable HDINSTALL_ROOTFSSIZE können sie die gewünschte Größe
    des auf die Festplatte kopierten Rootfs einstellen. Das Rootfs legt die
    Größe der ersten Ramdisk fest, dies sind standardmäßig 1,5 MB, damit auch 
    Rechner mit nur 8 MB Ram als Router verwendet werden können.
    Falls der Router über genug RAM verfügt, kann man hier einen größeren
    Wert einstellen und dann mehr Logfiles in die Ramdisk schreiben. Der 
    voreingestellte Wert 2000 sollte in den meisten Fällen ausreichend sein.
    Der Minimalwert ist 1600, der Maximalwert 29000. Zahlen außerhalb dieses 
    Bereiches werden automatisch angepasst.

...
    ########################################################################

    Der setup-Befehl kann sowohl direkt am Router als auch über telnet oder 
    ssh von einem anderen PC aus gestartet werden. Im jedem Fall müssen Sie 
    sich vorher durch Eingabe des Passwortes am Router anmelden.
        ACHTUNG: der Telnet-Client, der bei Windows 2000 mitgeliefert wird,
        sendet unter Umständen die Eingabetaste doppelt. Wenn Sie also sofort 
        nach dem Start des setup-Programmes nur noch die Fehlermeldung "please 
        select language" sehen, sollten Sie sich einen anderen Telnet-Client 
        besorgen (z.B. die Freeware Putty) oder die Installation direkt am 
        Router durchführen.
    
    Dieses Setup-Script bereitet die Festplatte vor und transferiert die 
    Diskette auf die Platte. Dabei wird auch ein bootfähiges rootfs in der 
    gewünschten Größe auf dem Router abgelegt.

...

    a) Konfiguration der Setup-Diskette:
..        
    OPT_HDINSTALL='yes' notwendig um das Setup-Script und die Tools zum
                        Formatieren der Partitionen auf der Diskette zu haben
    
    OPT_HDDRV='yes'     notwendig, weil ohne Treiber nicht auf die Festplatte 
                        zugegriffen werden kann. 
                                                
    OPT_MOUNT='no'      notwendig, um sicherzustellen, daß die Festplatte nicht
                        in Benutzung ist.

...
folgenden Abschnitt entfernt, weil das weiter oben schon erklärt wurde:
    Mit dieser Diskette kann man nun die Partitionen anlegen und die gesamte
    Routerdiskette auf die Festplatte kopieren. Dazu wird das
    Installationsprogramm durch Eingabe von 'setup' an der fli4l-Console
    gestartet. Der Router muß anschließend von der Festplatte genauso
    starten wie von dieser Diskette, nur etwas schneller ;-)

...
   
    b) Beispiel für eine Installation nach Typ A:
..
    OPT_HDINSTALL='no'  das Setup-Script kann nur gestartet werden, wenn die
                        Festplatte nicht in Benutzung ist. Das ist hier nicht
                        mehr der Fall!

    OPT_HDDRV='no'      weil die Treiber bei der Installation in das rootfs 
                        integriert wurden, ist das OPT jetzt nicht mehr 
                        notwendig.

    OPT_MOUNT           Nach Wahl einstellen, um weitere Daten-Partitionen oder
                        eine Swap-Partition zu aktivieren. Für die Boot-
                        Partition und die OPT-Partition darf OPT_MOUNT NICHT
                        verwendet werden!


    c) Beispiel für eine Installation nach Typ B:
..
    OPT_HDINSTALL='no'  das Setup-Script kann nur gestartet werden, wenn die
                        Festplatte nicht in Benutzung ist. Das ist hier nicht
                        mehr der Fall!
                        
    OPT_HDDRV='no'      weil die Treiber bei der Installation in das rootfs 
                        integriert wurden, ist das OPT jetzt nicht mehr 
                        notwendig.
                        
------------------------------------------------------------------------------
hs 21.03.2002 Erklärung zur Notfalloption vereinfacht            gl 01.04.02

    In diesem Fall wird einfach eine zweite FLI4L-Installation auf der
    Festplatte abgelegt. Beim Starten des Routers wird diese Installation
    für den nächsten Bootvorgang aktiviert. Erst wenn der Router vollständig 
    gebootet hat und eine Wartezeit von einer Minute verstrichen ist, wird 
    wieder die normale Installation für den nächsten Boot aktiviert.  

...

    Die Notfalloption kann nicht helfen, wenn ein fehlerhaftes rootfs (z.B. 
    eines ohne die HD-Treiber), ein ungeeigneter Kernel oder eine fehlerhafte
    Einstellung der Festplatte im BIOS den Bootvorgang verhindern!
    
  
    Weitere Informationen zum Package HD finden Sie in der Datei adv_hd.txt im
    Verzeichnis doc/deutsch/opt.


folgenden Abschnitt entfernt:
    Die Wartezeit nach dem Boot beträgt standardmäßig eine Minute und kann in
    der Datei opt/files/usr/sbin/txt/recover.sh eingestellt werden. Tragen Sie
    einfach in der Zeile "wait_time=60" die gewünschte Zeit in Sekunden ein.
    Diese Datei wird vom Setup-Script direkt auf der DOS-Partition des Routers
    (normalerweise hda1) abgelegt.

    Es gibt eine große und eine kleine Notfalloption. Die große Version enthält
    den Kernel, das rootfs, das Archiv opt.tgz und die Konfigurationsdatei
    rc.cfg. Die kleine Version enthält nur das opt.tgz und die rc.cfg. Wenn also
    das root-Dateisystem oder der Kernel geändert wurden, ist die große Version
    zu empfehlen, andernfalls genügt auch die kleine Version.

    Die Namen der Dateien für die große Notfallversion sind kernel2,
    rootfs2.gz, syslinux2.cfg, opt2.tgz und rc2.cfg. Die kleine Notfallversion
    sieht nur syslinux2.cfg, opt2.tgz und rc2.cfg vor. Sollte man eine neue
    Notfallversion auf dem Router ablegen wollen, erstellt man einfach eine
    normale FLI4L-Diskette, benennt die Dateien entsprechend um und legt sie
    auf der DOS-Partition des Routers ab. Die Datei syslinux2.cfg sollte man
    nicht ändern! In der base.txt für die Notfallversion darf die Variable
    RAMSIZE nicht leer sein, weil sonst die Dateien der Standardinstallation auf
    der Festplatte beim Booten überschrieben werden können!

    ACHTUNG:
    Falls Sie bereits eine Notfalloption nach dem Howto auf dem Router haben,
    sollten Sie die komplette Festplatteninstallation nochmals mit den
    Funktionen der FLI4L-Version 2.0 wiederholen. Die Installation nach Howto
    ist nicht kompatibel mit der neuen Funktionsweise!


------------------------------------------------------------------------------
hs 21.03.2002 Erklärung zur OPT_MOUNT angepasst.                gl 01.04.02

    Das können IDE- und SCSI-Platten als auch CDROMs sein. In diesem Fall
    ist OPT_MOUNT='yes' einzustellen.

    Für den Zugriff auf die Geräte sind weitere Treiber erforderlich, die 
    sie mit dem OPT_HDDRV laden können. 
    Beim booten von Diskette ist das OPT_HDDRV immer nötig. Falls sie bereits
    von der Festplatte gestartet haben, sind diese Treiber schon bei der HD-
    Installation in das rootfs integriert worden und OPT_HDDRV ist nicht mehr 
    notwendig.

    MOUNT_N

        MOUNT_N gibt die Anzahl der Mountpoints an. 

...

        Bei SCSI-CDROMs steht 'scd0' für das erste Laufwerk und 'scd1' für das 
        Zweite.

...

    keine lange Wartezeit bei jedem Start. Die Optionen POINT, CHECK und OPTION
    werden bei einer Swap-Partition zwar ignoriert, sollten aber besser geleert
    werden.

...

    Eine CD-ROM kann nur gelesen werden. Einzutragen ist daher als
    MOUNT_2_OPTION der Wert 'ro' (für Read-Only).

    Ob alle Partitionen erfolgreich gemountet wurden, kann mit dem Befehl "mount" am 
    Router überprüft werden. Hier sollten alle Einträge von MOUNT_x_DEV mit Ausnahme 
    der Swap-Partition auftauchen. Die Nutzung der Swap-Partition kann mittels 
    "cat /proc/meminfo" geprüft werden. 


------------------------------------------------------------------------------
hs 21.03.2002 Erklärung zur OPT_RESCUE angepasst.               gl 01.04.02

        Weil fli4l auch FAT- und VFAT-Dateisysteme mounten kann, ist mit fli4l 
        sogar eine eingeschränkte Fernwartung von DOS- und Windows-Rechnern möglich.
        Für den Zugriff auf Festplatten müssen die benötigten Treiber mit dem 
        OPT_HDDRV geladen werden!

------------------------------------------------------------------------------
hs 21.03.2002 kompletten Abschnitt zur OPT_CDROM entfernt, weil 
das jetzt im OPT_HDDRV mit drin ist.                               gl 01.04.02

OPT_CDROM - IDE-CDROM-Treiber

    Mit OPT_CDROM='yes' kann der IDE-CDROM-Treiber für fli4l installiert
    werden. SCSCI-CDROMs sind hiervon nicht betroffen, dafür ist das
    untenstehende OPT_SCSI-Paket notwendig.

    Mit OPT_CDROM='yes' werden die IDE-Treiber geladen. Für das Mouten
    von Platten und CDROMs sind die MOUNT-Variablen entsprechend zu
    verwenden, s. Kapitel 2.

    Standard-Einstellung: OPT_CDROM='no'

------------------------------------------------------------------------------
hs 21.03.2002 Anleitung zu OPT_SCSI in OPT_HDDRV umgebaut und in das
Package HD integriert                                             gl 01.04.02


OPT_HDDRV - Treiber für Ferstplattencontroller

    Das Treiber-Paket hat Kai-Christian Arndt <kai-christian.arndt@gmx.de>
    für fli4l zusammengestellt.

    MIT OPT_HDDRV='yes' können die benötigten Treiber aktiviert und 
    installiert werden.

    HDDRV_N

        Die Anzahl der Treiber, die geladen werden sollen, wird mit HDDRV_N
        eingestellt. Maßgeblich, welche Treiber geladen werden sollen, ist
        die Variable HDDRV_x, wobei x zwischen 1 und N (einschließlich)
        liegt.

    HDDRV_x

        Mit HDDRV_1 usw. werden die entsprechenden Treiber für die
        verwendeten Host-Adapter ausgewählt. Eine Liste der unterstützten
        Hostadapter ist in der Beispiel-Konfigurationsdatei enthalten.
    
    HDDRV_x_OPTION
        
        Mit HDDRV_x_OPTION können Otionen übergeben werden, die einige Treiber
        zum laden benötigen. Dies kann z.B. eine IO-Adresse für einen SCSI-
        Controller sein. Bei den meisten Treibern kann diese Variable einfach 
        leer gelassen werden.
    
    Ob und wie Platten angemeldet ("gemounted") werden, wird nicht über
    die HDDRV-Variablen eingestellt, sondern über die MOUNT-Variablen,
    s. Kapitel 2.

    Jetzt folgen einige Beispiele wie bestimmte Treiber zu laden sind.

    Beispiel 1: Zugriff auf IDE-Festplatten oder Compact-Flash Medien.
    
    OPT_HDDRV='yes'             # install Drivers for Harddisk: yes or no
    HDDRV_N='1'                 # number of HD drivers
    HDDRV_1='ide-hd'            # this is the ide-disk driver
    HDDRV_1_OPTION=''           # no need for options yet


    Beispiel 2: Zugriff auf IDE-Festplatte und ein IDE-CDROM zusätzlich
    
    OPT_HDDRV='yes'             # install Drivers for Harddisk: yes or no
    HDDRV_N='2'                 # number of HD drivers
    HDDRV_1='ide-hd'            # this is the ide-disk driver
    HDDRV_1_OPTION=''           # no need for options yet
    HDDRV_2='ide-cdrom'         # IDE CDROM driver
    HDDRV_2_OPTION=''           # no need for options yet


    Beispiel 3: Zugriff auf SCSI-Festplatte an einem Adaptec 2940
    
    OPT_HDDRV='yes'             # install Drivers for Harddisk: yes or no
    HDDRV_N='1'                 # number of HD drivers
    HDDRV_1='aic7xxx'           # various aic7xxx based Adaptec SCSI 
    HDDRV_1_OPTION=''           # no need for options yet


    Beispiel 4: Eine SCSI-CD-ROM am selben Controller zu Beispiel 3
    
    OPT_HDDRV='yes'             # install Drivers for Harddisk: yes or no
    HDDRV_N='2'                 # number of HD drivers
    HDDRV_1='aic7xxx'           # various aic7xxx based Adaptec SCSI 
    HDDRV_1_OPTION=''           # no need for options yet
    HDDRV_2='scsi-cdrom'        # SCSI CDROM driver
    HDDRV_2_OPTION=''           # enter cdrom driver option here, not used yet


    Beispiel 5: Zugriff auf IDE-Festplatte, IDE-CDROM und dazu noch eine SCSI-
    Festplatte am Adaptec 2940 sowie ein SCSI-CDROM an einem Adaptec 1542. 
    Dies ist allerdings keine geeignete Hardwareausstattung für einen Router, 
    das Beispiel steht nur zur Abschreckung hier drin ;-)
    
    OPT_HDDRV='yes'             # install Drivers for Harddisk: yes or no
    HDDRV_N='5'                 # number of HD drivers
    HDDRV_1='ide-hd'            # this is the ide-disk driver
    HDDRV_1_OPTION=''           # no need for options yet
            # Für die IDE-Festplatte
    HDDRV_2='ide-cdrom'         # IDE CDROM driver
    HDDRV_2_OPTION=''           # no need for options yet
            # Für das IDE-CDROM
    HDDRV_3='aic7xxx'           # various aic7xxx based Adaptec SCSI 
    HDDRV_3_OPTION=''           # no need for options yet
            # Adaptec 2940, SCSI-HD-Unterstützung gibt es automatisch dazu.
    HDDRV_4='aha1542'           # Adaptec AHA154x Controller
    HDDRV_4_OPTION=''           # no need for options yet
            # Adaptec 1542 für das SCSI-CDROM
    HDDRV_5='scsi-cdrom'        # SCSI CDROM driver
    HDDRV_5_OPTION=''           # enter cdrom driver option here, not used yet
            # der Treiber für SCSI-CD-ROM's muß extra dazu geladen werden.

------------------------------------------------------------------------------
hs 24.03.2002 folgenden Abschnitt zur Swap-Partition wieder entfernt
                                                                   gl 01.04.02

	Falls eine sehr große Datenpartition gemountet werden soll, kann es sein, daß
	das zur Verfügung stehende RAM dafür nicht ausreicht. In diesem Fall ist es 
	sinnvoll, zuerst die swap-Partition zu aktivieren und erst danach die 
	Datenpartition zu mounten. Alle MOUNT-Einträge werden in der Reihenfolge der
	Nummerierung abgearbeitet.

------------------------------------------------------------------------------
hs 06.04.2002 Erklärung zur MOUNT_x_OPTION korrigiert, das hat nichts mit dem 
Gerätetreiber zu tun.                                           hs 06.04.2002
    MOUNT_x_OPTION

        Hier werden weitere Optionen zum Device angegeben, wie z.B. ob es 
        schreibgeschützt angesprochen werden soll oder nicht. Eine CD kann nur
        lesend gemountet werden, dann muß hier 'ro' eingetragen werden.

		Falls Sie Devices an PCMCIA-Controllern mounten möchten, muß hier die 
		Option "hot" eingetragen werden.

        Mehrere Optionen werden durch Kommas voneinander getrennt eingetragen.
		
        Beispiel:

                MOUNT_1_OPTION='ro,hot'
------------------------------------------------------------------------------
hs 06.04.2002 kleine Ergänzung zu MOUNT_x_FS eingetragen        hs 06.04.2002
                Wenn MOUNT_x_FS='swap' eingetragen ist, werden die Variablen
                MOUNT_x_POINT, MOUNT_x_CHECK und MOUNT_x_OPTION ignoriert, 
                sollten aber besser leer gelassen werden.
------------------------------------------------------------------------------
hs 27.04.2002 Hinweis auf RAMSIZE entfernt                       hs 27.04.2002

    Die Variable PART_OPT darf jetzt noch nicht die zukünftige Partition 
    enthalten! Tragen Sie also eine ausreichende Zahl ein oder lassen Sie 
    einfach die Variable PART_OPT auf 'auto' stehen.
    Die Variable MOUNT_BOOT muß auf 'rw' eingestellt werden, damit später
    ein neues Archiv opt.tgz über das Netzwerk aufgespielt werden kann.
    
------------------------------------------------------------------------------
hs 27.04.2002 Hinweis auf FTP durch scp ersetzt                  hs 27.04.2002

    Archiv opt.tgz erstellt wird. Die beiden Dateien (img/rc.cfg und
    img/opt.tgz) können nun entweder mit dem IMONC oder auch per scp auf den 
    Router in das Verzeichnis /boot kopiert werden. Nach einem zweiten Neustart
    wird diese Konfiguration dann aktiv.
    
------------------------------------------------------------------------------
hs 27.04.2002 Hinweis auf RAMSIZE entfernt                       hs 27.04.2002

    Falls sie im letzten Schritt eine Partition wie z.B. 'hda2' in die Variable
    PART_OPT eingetragen haben, wird das opt.tgz jetzt auf diese ext2-Partition
    entpackt und dann der Bootvorgang fortgesetzt. Der Neustart des Routers, 
    der in den Pre2.0-Versionen durchgeführt wurde ist nicht mehr notwendig.
    Auch wenn Sie MOUNT_OPT='ro' angegeben haben wird das opt.tgz entpackt, 
    die Partition wird erst danach schreibgeschützt!

------------------------------------------------------------------------------
hs 27.04.2002 Beispiele für hdinstall geändert                   hs 27.04.2002

    a) Konfiguration der Setup-Diskette:

    MOUNT_BOOT='rw'     notwendig, um später ein neues opt.tgz über Netzwerk
                        auf die Platte kopieren zu können
                                                
    PART_OPT='2048|auto'
                        notwendig, ein Diskettenrouter nutzt keine Partitionen
                        auf einer Festplatte
        
    MOUNT_OPT='ro'      auf der default-Einstellung belassen
    UPDATE_MODE='full'  auf der default-Einstellung belassen
    
------------------------------------------------------------------------------
hs 27.04.2002 Beispiele für hdinstall geändert                   hs 27.04.2002

    b) Beispiel für eine Installation nach Typ A:

    MOUNT_BOOT='rw|ro|no'
                        nach Wahl. um später ein neues opt.tgz über Netzwerk
                        auf die Platte kopieren zu können ist 'rw' nötig.

    PART_OPT='2048|auto'
                        notwendig, weil Typ A keine ext2-Partition vorsieht 
                        und sich in dieser Beziehung wie ein Diskettenrouter
                        verhält

    MOUNT_OPT='ro'      auf der default-Einstellung belassen
    UPDATE_MODE='full'  auf der default-Einstellung belassen

------------------------------------------------------------------------------
hs 27.04.2002 Beispiele für hdinstall geändert                   hs 27.04.2002

    c) Beispiel für eine Installation nach Typ B:

    MOUNT_BOOT='rw|ro|no'
                        nach Wahl. Um später ein neues opt.tgz über Netzwerk
                        auf die Platte kopieren zu können ist 'rw' nötig.

    PART_OPT='hda2'     muß auf die ext2-Partition zeigen. Standardwert: hda2

    MOUNT_OPT='ro|rw'   nach Wahl. Diese Partition sollte aber nicht zur 
                        Dateiablage benutzt werden!

    UPDATE_MODE='full|add|cfg|none'
                        nach Wahl. Standardwert: full

------------------------------------------------------------------------------
05.05.2002 hd Erklärung zu OPT_HDDRV ergänzt

    MIT OPT_HDDRV='yes' können die benötigten Treiber aktiviert und 
    installiert werden. Nach einer Installation auf Festplatte sind diese
    Treiber dann bereits in das rootfs integriert worden. Wenn der Router 
    schon von HD startet, sollte also OPT_HDDRV='no' eingestellt werden.
    
------------------------------------------------------------------------------
05.05.2002 hs Erklärung opt OPT_EZMOUNT hinzugefügt

OPT_EZMOUNT - automatisches Mounten der beim Setup erstellten Partitionen

    Bei der Installation auf HD können sie wahlweise eine Swap-Partition und
    eine Datenpartition anlegen. Bei einer Installation nach Typ B landet auch
    das entpackte opt.tgz in einer eigenen Partition auf der Festplatte.
    
    ACHTUNG: die Einstellung 'auto' in diesem OPT funktioniert nur nach einer
    Neuinstallation des Routers auf HD, weil dabei eine Konfigurationsdatei
    auf der Boot-Partition erstellt wird. Wenn Sie das OPT_EZMOUNT mit einem
    Remote-Update auf einen bereits installierten Router bringen wollen, dann 
    müssen Sie gültige Partitionsbezeichnungen statt 'auto' eintragen.
    
    Mit dem OPT_EZMOUNT können sie nach einer Installation nach Typ A oder B 
    diese Partition automatisch aktivieren lassen. Die Treiber für den Zugriff
    auf die Festplatte sind nach der HD-Installation bereits im rootfs 
    integriert, es ist daher keine weitere Konfiguration des OPT_HDDRV mehr 
    nötig. 
    Diese OPT macht im Gegensatz zu OPT_MOUNT viele Dinge automatisch, hat 
    dafür aber auch einige kleine Einschränkungen.
    - es sind nur jeweils eine Swap- und Daten-Partition möglich
    - die Datenpartition wird immer vor dem Mounten überprüft
    - die Datenpartition wird immer beschreibbar gemountet
    - das Filesystem der Datenpartition ist immer ext2. Man kann also keine 
    CD-ROM mounten.

    Jetzt zur Erklärung der Variablen:
    
    EZMOUNT_SWAP 
    
            Gibt die Swap-Partition an. Nach einer Installation nach Typ A 
            oder B kann die Einstellung auch einfach auf 'auto' gelassen 
            werden. 
            Bei einer Installation nach Typ C müssen Sie hier manuell die
            entsprechende Partition eintragen, z.B. 'hda3'. 
            Falls Sie keine Swap-Partition wünschen tragen Sie 'none' ein.

    EZMOUNT_DATA
    
            Diese Variable gibt die Datenpartition an. Im weentlichen gilt 
            das gleiche wie bei EZMOUNT_SWAP: 'auto' für automatische 
            Erkennung bei Setup Typ A oder B, eine Partitionsbezeichnung bei
            Setup-Typ C oder 'none', falls keine Datenpartition gewünscht 
            wird.

    EZMOUNT_PATH
    
            In dieser Variable wird der Pfad eingetragen unter dem die 
            Datenpartition später erreichbar sein soll.
            Dies entspricht dem Mountpoint bei OPT_MOUNT. 
            
------------------------------------------------------------------------------
05.05.2002 hs Erklärung zu OPT_HDSLEEP eingebaut

OPT_HDSLEEP

    Diese OPT ermöglicht es die eingebauten IDE-Festplatten nach einer 
    einstellbaren Zeit, in der keine Plattenzugriffe erfolgt sind, schlafen zu 
    legen. Dies spart Strom und verringert die Geräuschentwicklung. Wenn 
    wieder ein Zugriff auf die Platte erfolft, läuft sie automatisch wieder an.

    ACHTUNG: Nicht alle Festplatten vertragen häufiges Wiederanlaufen. Daher
    sollte man die Zeit nicht zu klein wählen. Ältere IDE-Platten und
    SCSI-Laufwerke bieten diese Funktion erst gar nicht an.

    Diese Funktionalität wird prinzipiell auch von OPT_HDTUNE angeboten, ist
    dort aber etwas komplizierter einzustellen. Durch die einfachere Bedienung
    hat diese OPT auch eine kleine Einschränkung gegenüber OPT_HDTUNE:
    - es werden alle eingebauten IDE-Platten nach der gleichen Wartezeit 
    abgeschaltet, eine getrennte Einstellung mehrere Platten ist nicht möglich.
    - es gibt keine schnelleren Transfermodi, was aber eher als Vorteil zu 
    bewerten ist, weil es damit auch keine Probleme wegen zu flotter 
    Einstellung der Platte gibt. Auch die langsamste Festplatte ist wesentlich 
    schneller als ein Diskettenlaufwerk!
    
    HDSLEEP_TIME
        
        Die einzige Variable diese OPTs gibt die gewünschte Wartezeit an. Erst
        wenn innerhalb dieser Zeit keine Zugriffe auf die Platte erfolgt sind,
        wird sie abgeschaltet.
    
------------------------------------------------------------------------------
05.05.2002 hs Erklärung zu MOUNT_x_CHECK angepasst und Beispiel korrigiert 05.05.2002 hs

          Achtung: Dies ist nur bei ext2-Dateisystemen möglich! Andere Filesysteme 
          können nicht geprüft werden, dort sollte dann 'no' eingetragen werden.
...
        MOUNT_2_DEV='hda3'              # device to mount
        MOUNT_2_FS='swap'               # filesystem type: vfat, ext2, iso9660 or swap
        MOUNT_2_POINT=''                # mount point
        MOUNT_2_CHECK='no'              # check/repair fs if corrupted: yes, no
        MOUNT_2_OPTION=''               # mount ro=readonly / rw=readwrite
                                        # NOTE: for squid cache/logs you must
                                        # mount 'rw' (read/write)!
------------------------------------------------------------------------------
22.05.2002 hs Variablen zu OPT_HDTUNE umbenannt
------------------------------------------------------------------------------
31.07.2002 knuffel Erlärung zu OPT_HDTUNE erweitert 31.07.2002

Vorher:

    Neuere Festplatten unterstützen diverse schnellere Übertragungsmodi. Dazu
    gehören die 32-Bit Übertragung (dies ist nur eine Bezeichnung für den
    Zugriffsmode, das Kabel ist und bleibt 16 Bit breit!), der DMA-Zugriff und
    das schnellere Füllen des Plattencaches mittels Read-Ahead.

Nachher:

    Neuere Festplatten unterstützen diverse schnellere Übertragungsmodi. Dazu
    gehören die 32-Bit Übertragung (dies ist nur eine Bezeichnung für den
    Zugriffsmode, das Kabel ist und bleibt 16 Bit breit!), der DMA-Zugriff,
    das schnellere Füllen des Plattencaches mittels Read-Ahead und Multi-
    Sektoren-Transfers.

Vorher:

    HDTUNE_x_32BIT='yes'            # 32 BIT IO on: yes or no
    HDTUNE_x_DMA='yes'              # DMA ACCESS: yes or no
    HDTUNE_x_READLA='yes'           # Read-Lookahead: yes or no

Nachher:

    HDTUNE_x_32BIT='yes'            # 32 BIT IO on: yes or no
    HDTUNE_x_DMA='no'               # DMA ACCESS: yes or no
    HDTUNE_x_READLA='yes'           # Read-Lookahead: yes or no
    HDTUNE_x_MULTI='yes'            # Multi-Sector-Transfers: yes or no
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

