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1.	miroMEDIA 3D/TV





1.1	Installation.


Die Vorgehensweise zur Installation der Treibersoftware entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch (liegt im Adobe Acrobat Reader Format auf der CD-ROM im Verzeichnis MANUAL vor) bzw. der beigefügten Kurzanleitung sowie den  Hinweisen während des Installationsvorgangs. 


	Sehr wichtig: Lesen Sie bitte unbedingt zur Windows95-Treiberinstallation die Datei LIESMICH.TXT. Diese Datei gehört zum Lieferumfang der Windows95-Treibersoftware. Auf der CD-ROM befindet sich die jeweilige Windows95-Treibersoftware im Verzeichnis \DISKSETS\WIN95 bzw. \MEDIA3D.





1.2 	Allgemeine Hinweise zum Betrieb unter Windows95.


	Um die volle Funktionalität der miroMEDIA 3D zu nutzen, ist es erforderlich, daß die aktuelle Windows95 Treibersoftware V3.00 der Karte sowie die DirectX3a  Erweiterung von Microsoft installiert ist. Als Grafikkarte muß ´miroMEDIA 3D´ angezeigt werden. 


	Hinweis zu DirectX: Nachdem diese Erweiterung installiert ist, ist standardmäßig ein Original S3-Virge Treiber aktiviert. In einem solchen Fall muß anschließend die miroMEDIA 3D reaktiviert bzw. die miro Treibersoftware installiert werden.


	Bitte beachten Sie, daß die miroMEDIA 3D einen freien IRQ benötigt. Der verwendete Interrupt kann mittels Systemsteuerung/System/Gerätemanager/Grafikkarte/miroMEDIA 3D/Ressourcen identifiziert werden. Falls in der Ressourcenliste zur miroMEDIA 3D kein Interrupt aufgeführt ist, überprüfen Sie bitte ggf. die Einstellungen bzgl. IRQ-Zuweisung im Bios-Setup des Mainboards. 


Generell ist zu empfehlen die Option ´PCI VGA Palette Snoop´ im Bios-Setup des Mainboards zu deaktivieren (´disable´). 





Auf einigen System kann es in Kombination mit S3-Virge basierenden Grafikkarten zu Problemen der Bilddarstellung unterschiedlicher Art kommen. In einem solchen Fall muß die Option ´Peer Concurrency´ im Bios-Setup des Mainboards auf ´Disabled´ gestellt werden.





1.3	miroMEDIA 3D in Verbindung mit miroMEDIA TV upgrade und Windows95. 


	Damit die miroMEDIA 3D in Verbindung mit dem miroMEDIA TV upgrade betrieben werden kann, wird vorausgesetzt, daß für die miroMEDIA 3D die Windows95 System-Software V2.00 (oder höher) installiert ist. 





1.4	Teilweise kein Senderempfang von bestimmten Kanälen in Verbindung mit miroMEDIA upgrade.


	Dieses Problem ist nur in Verbindung mit miroMEDIA TV upgrade Komponenten bekannt, die mit einem Tuner des Typs TEMIC ausgestattet sind. Der jeweilige Tunertyp kann anhand eines Aufklebers auf dem Tuner (rechteckiges Metallgehäuse) identifiziert werden. Bei dem Typ TEMIC handelt es sich um einen weiß/gelben Aufkleber mit der Aufschrift TEMIC. 


	Zur Lösung des Problems steht in der miro Mailbox (s. Abschnitt 5) sowie im Internet         (s. Abschnitt 5) ein Bugfix zur Verfügung. Sie benötigen die Datei TV_TEMIC.ZIP. 





1.5	Bei Aufruf des Tools miroTELEVISION erscheint eine Fehlermeldung bzgl. falsch eingestellter Auflösung/Bittiefe.


	Bitte deinstallieren Sie System-Software der miroMEDIA 3D/TV Komponente und beenden Sie Windows95 im DOS-Modus. Folgende Dateien müssen nun ggf. gelöscht werden:





	\WINDOWS\MIROTV.DAT


	\WINDOWS\MIROTELE.INI


	\WINDOWS\MIRO.INI


	\WINDOWS\MMMCFG.INI


	\WINDOWS\SYSTEM\MMMCFG.DAT


	\WINDOWS\SYSTEM\MMMCFG.DLL


	\WINDOWS\SYSTEM\RFM*.DLL


	\WINDOWS\SYSTEM\MIRO.DRV


	\WINDOWS\SYSTEM\MIRODD16.DLL


	\WINDOWS\SYSTEM\MIRODD32.DLL


	\WINDOWS\SYSTEM\MIROHW.DLL


	\WINDOWS\SYSTEM\MIROMCI.DRV


	\WINDOWS\SYSTEM\MIROMINI.VXD


	\WINDOWS\SYSTEM\MIROTTI.DLL


\WINDOWS\SYSTEM\MIROTV.DAT


\WINDOWS\SYSTEM\WTMIRO.DLL


\WINDOWS\MIRO\COMMON\MIROHW.INI


\WINDOWS\MIRO\COMMON\MIROTELE.*


\WINDOWS\MIRO\COMMON\MTELE*.DLL


\WINDOWS\MIRO\COMMON\VTX.*


\WINDOWS\MIRO\INSTALL\*.*


\WINDOWS\INF\MIRODISP.INF





Starten Sie anschließend Windows95 und installieren Sie die aktuelle Windows95 System-Software V3.00 für die miroMEDIA 3D.





1.6	Der Sendersuchlauf des Tools miroTELEVISION speichert die Sender nicht automatisch.


	Bei der Kombination miroMEDIA 3D + miroMEDIA TV upgrade mit TEMIC Tuner  kann es bei dem Sendersuchlauf des Tools miroTELEVISION (V2.5) dazu kommen,  daß die Sender während des Suchlaufs angezeigt, jedoch nicht gespeichert werden. Bitte fügen Sie in diesem Fall die Sender manuell hinzu. 





1.7	Im Gerätemanager (Windows95) wird ein Adresskonflikt mit einer anderen Komponente bzgl. der miroMEDIA 3D angezeigt. 


	Bitte entfernen Sie im Gerätemanager unter dem Ordner ´Andere Komponenten´ das VGA kompatible Gerät.


	


1.8	Auf dem an der TV-Out Buchse angeschlossenen TV-Gerät erscheint kein Bild.


	Bitte beachten Sie, daß eine gleichzeitige Darstellung auf dem Computer-Monitor sowie einem angeschlossen TV-Gerät nicht möglich ist. Die Darstellung auf den TV-Out Ausgang läßt sich wie folgt aktivieren:


	Windows95: Bitte klicken Sie mit der Maus auf den TV-Button im miroPINBOARD. Falls dieser Button nicht auswählbar ist, konfigurieren Sie bitte die Tastenanordnung mittels der Konfiguration des miroPINBOARD. 


	DOS: Bitte starten Sie das Programm VGA2TV.EXE (\miro\common Verzeichnis). Dieses Programm ist speicherresident und kann mit verschiedenen Optionen (siehe VGA2TV.TXT) gestartet werden. VGA2TV.EXE darf nicht in einer DOS-Eingabeauffordung genutzt werden.


	Stellen Sie sicher, daß eine korrekte Verbindung zwischen miroMEDIA 3D und dem angeschlossenen Gerät hergestellt ist. Der TV-Out Ausgang (Cinch-Buchse) muß mit einem Video-In Eingang bzw. einer Euro-Scart Buchse verbunden sein. Ein Antenneneingang kann nicht verwendet werden !





1.9 	Die Bildwiederholfrequenz unter Windows95 ist zu niedrig und/oder nicht alle möglichen Auflösungen stehen zur Verfügung.


	Bitte wählen Sie einen miro Monitor bzw. Multifrequenz-Monitor (der maximalen Horizontalfrequenz Ihres Monitors entsprechend) von der miro Treibersoftware aus.  





1.10	Unter WindowsNT 3.51/4.0 steht nur die Auflösung 640x480 zur Verfügung.


	Bitte wählen Sie mit Hilfe des Tools miroMONITOR Select (Systemsteuerung) einen entsprechenden Monitor aus.





1.11 	Kann ich die miroMEDIA TV upgrade Komponente mit dem Betriebssystem Microsoft WindowsNT 3.5x/4.0 nutzen?


	Nein! Für das Betriebssystem Microsoft WindowsNT steht keine System-Software für die miroMEDIA TV upgrade Komponente zur Verfügung. 








1.12	Kann ich mit der miroMEDIA 3D/TV Videosequenzen (z. B. vom TV-Tuner) aufnehmen?


	Nein! Mit der miroMEDIA 3D/TV können lediglich Einzelbilder (im *BMP ,*DIB Format) mit Hilfe des miroMEDIA Managers oder der miroTELEVISION Applikation gespeichert werden. Das Capture-Programm der teilweise mitgelieferten Multi MediaMaestro CD-ROM kann nicht mit der miroMEDIA View eingesetzt werden.





1.13	Microsoft DirectX


		Die aktuelle Windows95 System-Software V3.00 der miroMEDIA 3D entspricht den 	Spezifikationen von DirectX 3a. Sie ist auch mit höheren DirectX Versionen einsetzbar, 	wenn die Installationsreihenfolge 1. DirectX Installation, 2. Treiberinstallation 	eingehalten 	wird.





1.14	Microsoft Windows95 OEM Service Release2 (4.00.950b)�Bitte verwenden Sie die aktuelle Windows95 System-Software V3.00 der miroMEDIA 3D/TV zum Einsatz mit dem Betriebssystem Microsoft Windows95 OSR2.





1.15	Microsoft Windows98


Zum Einsatz der miroMEDIA 3D + miroMEDIA TV upgrade unter Windows98 empfehlen wir die Installation der aktuellen Windows95 Treibersoftware V3.00. Diese wurde erfolgreich unter weiterer Verwendung von DirectX5 oder DirectX6 gestestet.





	


2.	miroMEDIA Manager





2.1	Die Vorgehensweise zur Installation der Treibersoftware entnehmen Sie bitte der Kurzanleitung und den Hinweisen während des Installationsvorgangs. 





2.2	Die miroMEDIA 3D kann nicht bei der Hardware-Konfiguration ausgewählt werden.


	Die miroMEDIA 3D wird ab der Version 2.00 des miroMEDIA Managers in der Hardware Auswahl angeboten.





2.3 	Ein am Antennen-Eingang angeschlossener Satellitenreceiver oder Videorecorder wird beim Sendersuchlauf nicht gefunden.


	Wahrscheinlich ist das Signal des jeweiligen Gerätes zu schwach. In der miro  Mailbox (MEDIA-Area, Datei:TVTST16.ZIP) steht kostenlos ein spezielles Tool zur Verfügung, mit dem sich ein frei wählbarer Kanal für das Gerät auswählen läßt. Das jeweilige Gerät kann somit auf diesen Kanal abgeglichen werden. 


	Überprüfen Sie bitte außerdem die Verbindungsart der Komponenten. Am Antennen-Eingang des miroMEDIA TV upgrade kann kein Composite bzw. SVHS Signal empfangen werden.





2.4 	Wie kann man die Videotext Seiten abspeichern?


	Die Videotext Seiten können per Tastenkombination (siehe Anhang) bzw. Maustasten-Kombination (siehe unten) in verschiedenen Formaten gespeichert oder in die Zwischenablage kopiert werden. Beachten Sie bitte, daß einige der Tastenkombinationen bereits durch weitere aktive Anwendungen mit anderen Funktionen belegt sein könnten.





2.5 	Kann der miroMEDIA Manager auch unter Windows3.xx installiert werden?


	Der miroMEDIA Manager ist nur für Windows95 spezifiziert. Die Anwendung kann allerdings auch unter Windows3.xx installiert werden. Jedoch kann es zu verschiedenen Problemen unter Windows3.xx kommen.





2.6 	Die TV-Tuner Option läßt sich nicht starten.


	Es muß mindestens die Windows95 Treiberversion 2.00 (oder höher) der miroMEDIA 3D installiert sein. Stellen Sie außerdem sicher, daß der miroMEDIA 3D ein freier IRQ zugewiesen ist.





2.7 	Der miroMEDIA Manager läßt sich nicht mit der miroMEDIA Remote bedienen. Jedoch kann der Mauszeiger mit der Fernbedienung bewegt werden.


	Überprüfen Sie die Hardware-Konfiguration des miroMEDIA Managers. Vergewissern Sie sich, daß die Komponente miroMEDIA Remote mit Hilfe der Applikation ´Hinzufügen neuer Hardware´ (miroMEDIA Manager Programmgruppe) zur aktuellen Hardware-Auswahl hinzugefügt wurde. 		





2.8	Während eines erneuten Programm-Suchlaufs bleibt das TV-Tuner Bild schwarz.


	Das ist korrekt. Der Sendersuchlauf wird allerdings trotzdem erneut und korrekt durchgeführt.





2.9	MPEG- und Video-CD Sequenzen werden nur ruckweise wiedergegeben.


	Bitte deaktivieren Sie das miroPINBOARD oder setzen Sie eine neuere Version des Xing-MPEG-Players ein.





2.10	Nach dem Start des miroMEDIA Managers sind sämtliche Lautstärkeregler trotz individueller Voreinstellung auf Minimum bzw. Maximum gestellt.


	Bitte entfernen Sie mittels ´Hinzufügen neuer Hardware´ die Komponente ´Windows Sound System´ aus der Hardware-Konfiguration des miroMEDIA Managers. Verbinden Sie anschließend sämtliche Komponenten (mit Audio-Ausgabe wie z. B. miroMEDIA 3D, CD-ROM, etc.) mit der Komponente ´Lautsprecher´ in der Konfiguration.








3.	miroMEDIA Remote





3.1	Der Windows95 Treiber für die miroMEDIA Remote wird mit Hilfe des Hardwareassistenten (Programmgruppe Systemsteuerung/Hardware) installiert (Ausnahme in Verbindung mit einer PS/2-Maus). Wählen Sie bitte die manuelle Hardwareauswahl und anschließend den Punkt ´Andere Komponenten´. Geben Sie nun mittels ´Diskette´, ´Durchsuchen´ den Pfad \DISKSETS\REMOTE von einer der beiden miro Installations CD-ROMs an.





3.2 	Probleme bei der Mauszeiger-Bewegung (z. B. ruckeln, springen).


	Setzen Sie den Empfänger keiner direkten Sonnen- bzw. Kunstlichteinstrahlung aus.





3.3 	Die Fernbedienung hat keine Funktion in Verbindung mit einer Logitech-Maus.


	In Verbindung mit Logitech-Maustreibern sind uns bereits derartige Probleme in einigen Fällen bekannt. Installieren Sie bitte alternativ einen Microsoft-kompatiblen Maustreiber.





3.4 	Auf den Installations CD-ROMs befindet sich kein Treiber für Windows3.xx.


	Der miroMEDIA Manager und die miroMEDIA Remote sind nur für Windows95 spezifiziert. Ein Windows3.xx Treiber ist nicht verfügbar.





3.5 	Die Fernbedienung hat keine Funktion in Verbindung mit einer PS/2 Maus.


	Wichtig: Der Windows95-VXD-Treiber für die miroMEDIA Remote darf nicht installiert werden. Falls Sie den Treiber jedoch bereits installiert haben, löschen Sie bitte den Eintrag ´miroMEDIA Remote´ unter dem MAUS-Abschnitt im Windows95-Gerätemanager. Fügen Sie mit Hilfe der Applikation ´Hinzufügen neuer Hardware´ (miroMEDIA Manager Programmgruppe) die Komponente miroMEDIA Remote zur aktuellen Hardware-Auswahl hinzu. Selektieren Sie anschließend mit der Applikation ´Benutzerkonfiguration´ (miroMEDIA Manager Programmgruppe) in dem Remote-Menü die korrekte COM-Schnittstelle (COM1, COM2, COM3, COM4) für den Empfänger.





3.6	Microsoft Windows 98


Die miroMEDIA Remote kann mit dem aktuellen Treiber V.3.0 problemlos unter Windows 98 eingesetzt werden. Wir empfehlen zunächst den Standard Treiber für die serielle Maus zu installieren und anschliessend den miro Treiber über -Systemsteuerung-System-Gerätemanager-Maus-Treiber-Treiber aktualisieren- und dann über die Datei mdremote.inf zu installieren. Die miroMEDIA Remote sollte an COM Port 1 zusammen mit einer seriellen Maus verbunden sein. Bei Multifunktionsmäusen kann es zu Betriebsproblemen kommen, da es Konflikte mit den Mausprotokollen geben kann.








4.	Weitere Vorgehensweise bei Problemen





Sofern sich Ihr Problem nicht lösen läßt, haben Sie die Möglichkeit sich telefonisch an die miro Support Hotline zu wenden. Es besteht auch die Möglichkeit, dem technischen Support von miro ein Fax mit der Problembeschreibung zu senden. Falls Sie sich mit dem technischen Support von miro in Verbindung setzen möchten, halten Sie bitte folgende Informationen bereit bzw. teilen Sie diese per Fax mit:





miro Produkt(e) Typenbezeichnung


verwendete Treiberversion bzw. Installations-CD-ROM


Betriebsystem/Benutzeroberfläche


Systembeschreibung (Prozessor, Mainboard+Chipsatz,Hardwarekomponenten,etc.)


Auflistung der verwendeten IRQs


Exakte Problem/Fehlerbeschreibung


SYSTEM.INI


CONFIG.SYS


AUTOEXEC.BAT





miro support 


Telefon (Hotline)	(01805) 225450 (mo. - fr. 8.00 - 20.00)


Telefax		(0531) 2113-110


World Wide Web	http://www.miro.de








5.	Treiber-Updates/Adressen





Hier die Bezugsquellen für aktuelle miro Treibersoftware und -updates:





Die miro Mailbox ist unter folgenden Nummern 24h am Tag zu erreichen:


0531 / 2113-112


0531 / 2113-1155 (ISDN, X.75 Fossil)





World Wide Web: http://www.miro.de





Der Versand (kostenpflichtig) unserer aktuellsten Treiber-Disketten und -CDs erfolgt über Firma:





DOMINO Software Fachhandel GmbH


Hofmannstraße 7


81379 München


Tel. 089 / 7485070


Fax 089 / 783161


�
6.	Anhang





Videotext Hotkeys


for Keyboard, Mouse and Remote-mouse 





Tastatur/Keyboard





Einfg/Ins:		Preset Up


Entf/Del:			Preset Down


Pos 1:			Channel Up


End:			Channel Down


Bild/Page Up, “+”:	Page Up


Bild/Page Down, “-”:	Page Down


Cursor Left:		Subpage Down


Cursor Right:		Subpage Up


Cursor Up:		Pageselektor Up


Cursor Down:		Pageselektor Down


Enter:		Auswahl der im Videotext markierten Seite/Selection of marked Videotext page


Ctrl - T:		Transparenz an/aus (z.Z. nicht unterstützt)/Transparency on/off (not supported)


Ctrl - B:		Videotextseite in die Zwischenablage kopieren (Bitmap)/Copy page as  bitmap to 			clipboard


Ctrl - C:		Videotextseite in die Zwischenablage kopieren (Text)/Copy page as text to clipboard


Ctrl - F:		Videotextseite speichern/save page in “<recordingpath>\teletext.txt” (Text)


Ctrl - P:		Videotextseite drucken (Bitmap)/print page


Ctrl - H:		Versteckter Text an/aus / Hidden text on/off


Ctrl - N:		“Flashnews” an/aus / Flashnews on/off


ESC:		Hide()


Zahlen/Numbers:	Eingabe von Seitennummern / Enter pagenumbers


Backspace:	rückwärtiges Löschen der über die Tastatur eingegebenen Seitennummer / �		backspace delete of pagenumbers entered via Keyboard





Maus/Mouse





Left Down	Highlighten gültiger Seitennummern / Highlighting of valid pagenumbers


Left Up		Auswahl der gehighlighteten Seitennummer / Selection of highlighted pagenumbers


Middle Down	Videotextseite in die Zwischenablage kopieren (Text) / Copy page into clipboard (Text)


Middle Down + Shift	Videotextseite speichern / save page in “<recordingpath>\\teletext.txt” (Text)


Middle Down + Ctrl	Videotextseite in die Zwischenablage kopieren (Bitmap) / Copy page into clipboard (Bitmap)


Middle Down + Shift + Ctrl	Videotextseite drucken (Bitmap) / Print page


Statt Middle Down funktioniert auch jeweils der Doppelklick mit der linken Maustaste..


Instead of Middle Down also Double click can be used..





Remotemaus/Remote-Mouse





Power			Hide()


Prog +/-			Senderwechsel / Change Channel


Vol +/-			Lautstärke (z.Z. noch nicht unterstützt) / Volume (not yet supported)


Mute			Ton ein/aus (z.Z. noch nicht unterstützt) / Audio on/off (not yet supported)


Rechts/Links / Left/Right	Nächste/Vorige Seite  / Next/Previous Page


Auf/Ab / Up/Down	Seitenselektor auf/ab / Pageselector up/down


OK			Wahl der markierten Seite / Selection of marked page


Hinweis:


Alle von miro in diesem Dokument gemachten Angaben zu Produkten sind nach sorgfältiger Prüfung zusammengestellt worden. Die hier gemachten Angaben gelten jedoch nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften.
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