Wichtige Informationen zu den ICP HAM-Treibern:
===============================================


Unterstuetzte ICP Controller & NetWare Versionen
------------------------------------------------

Ab HAM Treiber Version 2.02 werden alle ICP Controller der RP-, RD-, RS-, RN-
und RZ-Serie unterstuetzt. Die HAM Treiber unterstuetzen alle NetWare Versionen
fuer die es eine aktuelle NWPA-Unterstuetzung gibt.

Installationshinweise
---------------------

- finden Sie in den jeweiligen Treiberverzeichnissen in der Datei Readme.txt
- kopieren Sie bitte alle Verzeichnisse und Dateien aus dem Verzeichnis HAM
  auf eine Diskette und nutzen diese zur Installation von Netware
- ACHTUNG: beim Ersetzen der DSK Treiber in HAM muessen ALLE DSK Treiber
  aus dem System entfernt und dafuer HAM Treiber geladen werden
- die Tools fuer ICP Controller werden automatisch bei Aufruf ueber die Novell
  Installationsroutine installiert (INSTALL.NLM oder NWCONFIG.NLM - Product 
  Options - Install Product not listed) und sind dann manuell startbar 
  (z.B. load icpcon)

*** Ende der Datei ***
