miro Computer Products AG                                             28.01.97

miro WINDOWS 95 TWINFACE Treiber für 20SD/22SD/20SV/40SV/44SV twin  Version 2.00

EINSCHRÄNKUNGEN:
================
- Generell keine Unterstützung von VLB Karten.
- Keine Unterstützung von Karten mit S3-864 und  S3-964 Controllern.
  Diese Karten laufen zwar prinzipiell, der Betrieb mancher Features ist jedoch
  stark beeinträchtigt (wesentlichste Einschränkung: DOS Box im Twinface Treiber
  kann zu Abstürzen führen)

LISTE DER UNTERSTÜTZTEN TWINFACE KARTEN (MIT BIOS-VERSION):
- 20SDtwin Rev. 3.x
- 22SDtwin Rev. 5.x
- 20SVtwin Rev. 3.x
- 40SVtwin Rev. 3.x
- 44SVtwin
Auf allen anderen Twinface Karten läuft der Treiber nur mit Einschränkungen.

WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATION
==============================================================================
Starten Sie Windows vor der miro-Treiberinstallation mit den VGA-Treibern !

Entfernen Sie bitte alle anderen VGA Grafikkarten aus Ihrem Rechner bzw.
schalten Sie eine evtl. auf dem Mainboard vorhandene on-board VGA ab.

Die Windows 95 Treiber Software ist fuer die Installation von CD-ROM ausgelegt. 
Falls Ihre Software nur auf Disketten vorliegt (beta-Status, Update etc.), 
muessen Sie den kompletten Inhalt der Disketten zunaechst in ein Verzeichnis 
Ihrer Wahl auf der Festplatte kopieren:
Z.B. von A: aus in das Verzeichnis C:\TMP kopieren: "XCOPY A:\*.* C:\TMP /S"
Die Installation kann dann Windows 95 konform erfolgen (siehe Installations-
Handbuch).

Bei der Installation von CD-ROM wird im aktuellen Windows 95 Verzeichnis das
Unterverzeichnis "MIRO\INSTALL" angelegt. Spaetere Installationen (z.B. der 
Wechsel zwischen Single- und Twinface-Treiber) koennen dann aus diesem Verzeichnis 
heraus erfolgen, ohne daß die Installations-CD erneut benoetigt wird.

Installation der miro-Treiber und miroWINTOOLS von CD-ROM :
===========================================================
Starten Sie bitte Ihr Windows 95 und klicken Sie im Startmenue auf das 
"Ausfuehren..." Icon. Anschliessend geben Sie den Befehl "X":\ MIRO_WIN ein und 
klicken auf "OK". Das miro*win Installationsfenster wird geoeffnet und durch 
Anklicken der Schaltfläche  "Installieren..." starten Sie das Programm.
Die miro Treiber werden kopiert in die entsprechende Verzeichnisse kopiert.
Spaetere Installationen koennen ohne CD direkt aus dem Unterverzeichnis 
"MIRO\INSTALL" in aktuellen Windows 95 Verzeichnis ausgefuehrt werden.

Danach kann im Fenster "Systemsteuerung/Eigenschaften von Anzeige/Konfiguration 
aendern/Modell auswaehlen" als Grafikkarte 
"miro S3 Twin PCI" bzw. "miro S3 Single PCI" und als Bildschirm "miro Twinface" 
ausgewaehlt werden. Die Treiber werden installiert und mit einem Neustart von
Windows 95 übernommen.

Nach dem Neustart werden zunaechst die miroWINTOOLS (gemaeß Single- bzw. Twinface-
Treiber) installiert. Die Installation ist damit beendet. Bei Zweischirm-
konifugration koennen unter dem Reiter "TWINFACE" die Monitore fuer die 
Boards 0 und 1 ausgewaehlt werden. Board "0" entspricht dem Hauptboard (oberer 
Anschluss). Board "1" entspricht dem Zusatzmodul (unterer Anschluss). Nach der 
Auswahl der Monitore muss das System erneut gebootet werden. Nach dem Neustart 
koennen Aufloesung und Farbtiefe veraendert werden. 
Bitte benutzen Sie zur Veraenderung der Aufloesung und Farbtiefe nur den 
Reiter miroTWINFACE unter dem Dialogfenster Eigenschaften, da ueber den 
Windows 95 Standard-Weg (der Reiter Einstellungen) nicht alle Aufloesungs-
varianten angeboten werden.	
Veraendern Sie die Aufloesung nur aufsteigend, da in absteigender Richtung 
keine symetrischen Aufloesungen gewaehlt werden koennen.  

EINSCHRAENKUNG
==============================================================================
miroSCREENADJUST               Nicht mit Festfrequenzmonitoren benutzen.
                               Sie sollten die Bildgroesse und Position nicht
                               allzu stark von den Standard-Einstellungen
                               veraendern, da sonst der Monitor beschaedigt
                               werden koennte.
                               Bitte beachten Sie, dass bei Zweischirm-
                               Konfiguration im miroPINBOARD keinerlei Ausgabe-
                               beschraenkungen (Nutze nur links/nur rechts) ein-
                               gestellt sein duerfen, waehrend miroSCREENADJUST
                               laeuft. 

miroTINTCONTROL                In Farbtiefen groesser als 256 Farben wird
                               nur die Hauptkarte unterstuezt. Grundsaetzlich 
                               werden im Zweischirmbetrieb beide Monitore 
                               gleich kalibriert. Falls Sie unterschiedliche
                               Monitore benutzen, koennen Sie daher nur einen
                               optimal abgleichen.

miroPOWERSAVE                  Wird aktiv, falls als Bildschirmschoner gewaehlt
                               und der ausgewaehlte miro-Monitor die Energiespar-
                               funktion unterstuetzt. Falls Sie sich bei einem 
                               Ihrer Monitore nicht sicher sind, ob er Power-
                               saving unterstuetzt, waehlen Sie einen Standard- 
                               Monitor (Multi-Frequenz Monitor) mit geeigneter
                               Zeilenfrequenz aus. Auf die Weise gewaehrleisten 
                               Sie, dass miroPOWERSAVE nicht versuchen wird, 
                               den entsprechendem Schirm abzuschalten.
                               Die Windows 95-interne Energiesparfunktion für
                               Monitore laesst sich bei Zweischirmkonfiguration 
                               nicht betreiben.

===============================================================================
FEHLERBESCHREIBUNG             BEHEBUNG
===============================================================================
Keine Eingabe in der           Einmal die <ALT>-Taste druecken.
Dos-Box moeglich

Schwarze Bildschirme beim      Sorry, sorry. Derzeit nicht möglich.
Abspielen von AVI auf          
"Full Screen" in Zweischirm-
konfiguration

Ausnahmenfehler beim Start     Tritt mit bestimmten Konfigurationen des Pinboards
der MS QUICKSTARTLEISTE in     auf (z.B. Beschränkung auf einen Schirm eingestellt,
Zweischirmkonfiguration        dann Start der Leiste vom gegenüberliegenden Schirm).
                               Meiden Sie bitte entsprechende Konfigurationen oder
                               Verzichten Sie auf die Verwendung der MS QUICKSTART-
                               LEISTE.
                               Falls Sie die MS QUICKSTARTLEISTE aus den AutoStart-
                               Menü entfernen wollen, gehen Sie wie folgt vor:
                               - Gehen Sie im Startmenü über "EINSTELLUNGEN" auf
                                 das Icen "TASK-LEISTE" und klicken Sie es an.
                               - Wählen Sie im Fenster "EIGENSCHAFTEN VON TASK-
                                 LEISTE" den Reiter "PROGRAMME IN MENÜ START".
                               - Klicken Sie auf den "ENTFERNEN"-Button.
                               - Wählen Sie aus der Programmliste das Unterver-
                                 zeichnis "AUTOSTART" aus.
                               - Markieren Sie den Eintrag "MSOFFICE" und klicken 
                                 Sie den "ENTFERNEN"-Button.

==============================================================================
Allgemeines:
==============================================================================
1.) Da ein DIB-Engine-Treiber nicht fuer Video for Windows geeignet ist,
    werden die optimierten Treiber erst voll genutzt, wenn das Pinboard in
    dem entsprechenden Modus die Eintraege in die Win.ini Datei gesetzt hat.

    -> Starten Sie das PinBoard moeglichst immer mit dem Start von Windows.
       Es berichtigt automatisch die Eintraege von VfW, selbst wenn sie mit dem
       Control-Panel die Aufloesung aendern!
2.) Bei Benutzung des miro Pinboard kann es vorkommen, dass die Umschaltung von
    den virtuellen Modi zu den reellen Aufloesungen nicht sofort funktioniert. 
    Sollte dieser Fall eintreten, so empfehlen wir den Modus 640 x 480 
    anzuwaehlen und erst dann auf eine hoehere Aufloesung umzuschalten.


