2.1 EASYCRON - Crontab in der Boot-Phase ergänzen

#
2.1 EASYCRON - Crontab in der Boot-Phase ergänzen

Hinweis: Die folgenden Ausführungen richten sich nur an Entwickler von Opt-Paketen für den fli4l Router.

Ab Version 2.1.7 stellt das rc-Script von Easycron die Funktion add_crontab_entry() zur Verfügung. Durch Aufruf dieser Funktion können andere rc-Scripts ab Startposition rc101 bis Startposition 949 Einträge an die Crontab anhängen. Am Ende der Boot-Phase mit dem Starten des cron Daemon sind die zusätzlichen Einträge aktiv.

`add_crontab_entry` time command [custom]

Mit time wird die Ausführungszeit in cron Notation übergeben, siehe die Manpage zu crontab(5) (http://www.rt.com/man/crontab.5.html). command enthält den auszuführenden Befehl. Der dritte Parameter custom ist optional. Mit ihm können Umgebungsvariablen passend zum Befehl gesetzt werden. Soll mehr als eine Variable gesetzt werden, sind die Zuweisungen durch \\ zu trennen. Bitte nicht die Umgebungsvariable PATH verändern, da sonst nachfolgende crontab Einträge nicht mehr korrekt abgarbeitet werden können.

    #
    # example I: normal use, 2 parameters
    #
         crontime="0 5 1 * *"
         croncmd="rotate_i_log.sh"

         add_crontab_entry "$crontime" "$croncmd"

    #
    # end of example I
    #

    #
    # example II: extended use, 3 parameters and
    #                             multiple environment values
    #
         croncustom="source=/var/log/current \\ dest=/mnt/data/log"
         croncmd='cp $source $dest-`date +\%Y\%m\%d`; > $source'
         crontime="59 23 * * *"

         add_crontab_entry "$crontime" "$croncmd" "$croncustom"

    #
    # end of example II
    #

Die Richtigkeit der Einträge muß das aufrufende Script sicherstellen.

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006