7.3 Gateway

#
7.3 Gateway

Die Angabe des Standard-Gateways ist unbedingt erforderlich, denn ohne die Angabe der richtigen IP-Adresse an dieser Stelle funktioniert nichts. Es muß hier die IP-Adresse des fli4l-Routers (auf Ethernet-Seite) angegeben werden, also z.B. 192.168.6.4 entsprechend der IP-Adresse, die hier in der Datei config/base.txt für den fli4l-Router angegeben wurde.

Es ist falsch, den fli4l-Router als Proxy in der Windows- oder Browser- Konfiguration einzutragen - außer man setzt Junkbuster auf dem fli4l-Router ein. Im Normalfall ist fli4l kein Proxy, daher bitte nicht fli4l als Proxy angeben!

Das Fli4l-Team
23. Februar 2006