        #
        | LIESMICH Datei fuer ELSA Grafikkartentreibersetup
        |
        | ELSA Grafikkarten-Treiber Setup fuer 
        | Windows NT 4.00 Build 1381
        |
        | Version: 3.0.2.01
        |
        | Copyright (c) 2000 ELSA AG (Aachen, Germany)
        |
        | ELSA AG                  Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11   
        | 52070 Aachen
        | Deutschland
        |
        | ELSA Inc.                Internet   : http://www.elsa.com
        | 1630 Zanker Road         
        | San Jose, CA 95112
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.           Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.          Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 28.03.2000, KLux

        Table of Contents:

        1.      Einfuehrung
        2.      Installation

-------------------------------------------------------------------

1       Einfuehrung

        Diese Datei erlaeutert wie Sie das Setup fuer ELSA
        Grafikkartentreiber verwenden koennen.

1.1     Vorraussetzungen

        Diese Software laeuft nur unter Windows NT 4.0.

-------------------------------------------------------------------

2       Installation

        HINWEIS: Diese Software wurde fuer Windows NT 4.0 
                 entwickelt.
        
        Es gibt mehrere Wege das Setup zu benutzen:
        - Verwendung des Setupwizards           (2.1)
        - Verwendung der Kommandozeilenoptionen (2.2)

2.1     Verwendung des Setupwizards

        Dies ist die Methode, die der normale Anwender auswaehlen
        sollte.
        Starten Sie das Setup durch einen Doppelclick auf setup.exe.
        Das Setup begleitet Sie dann durch den Installationsvorgang.
        Wenn das Setup Konflicte oder Probleme bemerkt werden Sie
        hierueber informiert, und gefragt wie das Setup fortfahren
        soll.
        
2.2     Verwendung der Kommandozeilenoptionen

        Diese Methode sollte nur von erfahrenen Anwendern
        (z.B. Systemadministratoren) verwendet werden. Sie gibt
        verschiedene Moeglichkeiten, den Installationsprocess zu
        automatisieren.

        WARNUNG: Die Verwendung aller Kommandozeilenoptionen ist
                 gefaehrlich. Wenn Sie nicht absolut sicher sind, 
                 sollten Sie diese nicht verwenden.

2.2.1   Die Kommandozeilenoptionen

        Bitte verwenden Sie alle Kommandozeilenoptionen ohne die 
        haeufug ueblichen vorstehenden - oder /. Anderfalls kann es
        vorkommen, dass das Setup nicht einwandfrei funktioniert.
        Wenn Sie eine Option mehrfach eingeben, wird nur das erste 
        Vorkommen ausgewertet.

        SILENT   Bei dieser Option laeuft der Wizard weitesgehend
                 automatisch durch.
                 Wenn Das Setup ein Problem entdeckt, wird das 
                 Setup beendet.
                 ( Z.B. wenn Sie versuchen die Software fuer eine
                 andere Hardware als die eingebaute zu 
                 installieren.)

        FORCE    Mit diese Option uebergehen Sie die Ueberpruefung
                 von moeglichen Konflikten und Problemen.
                 
        REBOOT   Diese Option fuehrt am Ende einer erfolgreichen 
                 Installation einen automatischen Systemstart durch.

        XRES=XYZ Beim naechsten Systemstart startet das System mit
                 der angegebenen hortizontalen Aufloesung. Hierbei
                 ist XYZ der Dezimalwert in Bildpunkten.

        YRES=XYZ Beim naechsten Systemstart startet das System mit
                 der angegebenen vertikalen Aufloesung. Hiebei ist
                 XYZ der Dezimalwert in Bildpunkten.

        BPP=XYZ  Beim naechsten Systemstart startet das System mit
                 der angegebenen Farbtiefe. Hierbei ist XYZ der 
                 Dezimalwert in Bits pro Bildpunkt.

        HZ=XYZ   Beim naechsten Systemstart startet das System mit 
                 der angegeben Frequenz. Hierbei ist XYZ der 
                 Dezimalwert in hz.

        Besonders die Optionen, die die Aufloesung festlegen sind
        extrem riskant. Wenn der Monitor oder die Grafikkarte die
        gewuenschten Werte nicht unterstuetzen, koennen Sie diese
        zerstoeren. Verwenden Sie diese Optionen daher mit groesster
        Vorsicht.

        Beispiel:setup.exe XRES=1024 YRES=768 BPP=32 HZ=75
                 Das System startet nach einen Reboot mit
                 1024x768 in True Color und 75hz.

